1000mm\*2000mm上下铺 21张

1、基材:床立柱采用优质橡木或同等材质实木，木材含水率符合国家标准,甲醛释放量≤0.1mg/L，燃烧性能符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准B1级（平板状建筑材料）要求，燃烧增长速率指数（W/S）≤250，60S无燃烧滴落物引燃滤纸现象；投标人或所投产品制造商须提供具有CMA资质的第三方质量检测机构出具的满足上述要求的“实木或（橡木板材）”合格检验（检测）报告复印件；采用70mm\*70mm实心脚，前后床厅采用1920\*150\*40实木，床头拉换采用60\*40mm实术，拉换竖板18mm实木，床换采用30\*50m实木，走梯抽面及抽侧采用18mm实木。

2、油漆：选用环保水性木器漆,表面经过五底三面处理，表面经过严格的打磨，保证无细小颗粒，表面硬度达H级，木纹纹理清晰，无发白，流挂及明显划伤；水性木器漆符合GB 18581-2020、GB/T23999-2009检测标准，甲醛含量≤10mg/kg，VOC含量≤100g/L，不挥发物≥30%，苯系物总和含量未检出，可溶性重金属铅、镉、铬、汞未检出。

3、胶粘剂:采用品牌环保乳白胶，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》检测标准，游离甲醛(g/kg)≤1.0,苯(g/kg)≤0.2，甲苯+二甲苯(g/kg)≤5，总挥发有机物（g/L）≤100。

4、五金配件:选用优质五金配件。

5、床垫:选用优质50m厚全棕床垫，环保软椰棕板，磨毛裥棉外包；床垫要求结实耐用，无霉变、无变色、无污染、不变形、甲酫值达标；全椰棕（不得添加油棕等非椰棕材料），密度达到国家相关要求；内胆芯料干净、卫生，表面平整、无杂物，整体无错位现象；内胆外两面平铺海绵达到国家标准；面料及周边无破损、无掉色、无明显色差等；缝纫与缝边达到国家要求。

6、床垫成品检验合格，符合GB/T26706-2011《软体家具 棕纤维弹性床垫》检测标准，面料外观要求合格，芯物物理性能要求合格，甲醛释放含量≤0.05mg/m²h，阻燃性要求符合家用；受检单位为投标人或所投产品制造商，委托单位为省市级及以上的第三方检查机构；投标人或所投产品制造商须提供带有CMA或CNAS标识的第三方质量检测机构出具的满足上述要求的“棕纤维弹性床垫或（全棕床垫）”合格检验（检测）报告复印件。

7、投标人或产品制造商具有有效的中国环境标志产品认证证书；且认证范围包含：综合类木家具、软体家具（提供证书复印件和全国认证认可信息公共服务平台网上查询截图）。

8、投标人或产品制造商具有有效的IS09001质量管理体系认证、IS014001环境管理体系认证、IS045001职业健康安全管理体系认证证书；且认证范围均须包含：综合类家具、软体家具的设计开发、生产或制造、安装、销售及售后服务（提供证书复印件和全国认证认可信息公共服务平台网上查询截图）。