询价采购通知书

**项目名称：应急物资采购项目**

**采 购 人：石柱土家族自治县应急管理局**

**二〇二二年十月**

**询价邀请函**

石柱土家族自治县应急管理局按照石柱土家族自治县政府采购有关规定，对石柱土家族自治县应急管理局应急物资采购项目实施自行采购，现进行网上竞价采购，欢迎具备相关资质的供应商参与。

一、资格条件

供应商是指向采购人提供服务或者货物的法人、其他组织或者自然人。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件。

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（上述1-5项，投标人可提供基本资格条件承诺函）

# 二、项目商务要求

**（一）交货时间、地点及验收方式**

1、交货时间：中标人需要在公示中标结果的2个工作日内完成合同签订，自合同签订之日起10个工作日内，成交供应商运送到位。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、验收方式

（1）货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

（2）成交供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由成交供应商负责调换、补齐或赔偿。

（3）成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等。

（4）验收合格条件如下：货物质量及要求与采购合同一致，达到规定的标准；货物技术资料、装箱单和合格证等资料齐全；在规定时间内完成交货，并经采购人确认。

（5）供货完毕，由采购人自行组织验收。如因产品质量问题发生争议时，由采购人委托相应的权威机构进行质量鉴定，以其鉴定结果为准，鉴定合格时费用由采购人承担，鉴定不合格时费用由成交供应商承担。验收合格后，出具政府采购验收报告书。

（6）成交供应商提供的货物未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（7）采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

（8）产品包装材料归采购人所有。

**（二）报价要求**

本次报价须为人民币报价，报价包含：产品价、运输费（含装卸费）、搬运费、培训费、税费等完成本项目所需的一切费用。明细报价表按采购清单进行报价，明细报价表中的单价报价不得超过采购清单中单价限价。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

**（三）质量保证及售后服务**

1、质保期限：项目验收合格后保质期至少1年。

2、质保范围：

（1）报价产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

（2）供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

3、质保期后要求：

（1）质量保证期过后，中标人应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供上门维护服务。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原中标人提供售后服务的，中标人应以优惠价格提供售后服务。

4、售后服务标准：

售后服务分为电话咨询和现场响应两种方式。

（1）电话咨询

为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，将在2小时内采取相应措施，提供上门服务，确保产品正常工作。

5、售后服务响应时间、要求：

（1）中标人应设有运营服务热线，24小时为客户提供电话服务。

（2）用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人应在2小时内采取相应响应措施，制定解决方案；无法在12小时内解决的，应在24小时内派出专业人员进行现场技术支持。

（3）在保修期内由于货物本身质量原因造成的任何损伤和损坏，乙方须免费予以更换，所有作更换的货物，必须是由原厂按本合同约定的标准生产的产品。对因产品质量原因给甲方造成损失或严重影响的，由乙方承担相应责任并赔偿因此造成的全部损失。在保修期内发生更换的产品，其保修期自动延长 6 个月，且延长后的剩余保修期不得低于 24 个月，否则应当按照 24 个月计算。

6.培训：

中标人对其提供的产品应尽培训、转运义务。中标人应充分预算与本项目相关的培训、转运等费用，在工程验收前应对单位用户进行培训。在工程验收后应每6个月对用户使用情况进行一次回访、培训。

**（四）付款方式：**

本项目无预付款。货到经验收合格后，采购人支付合同金额的100%。

**（五）知识产权**

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

**（六）其他商务要求内容**

（1）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务单独书面承诺函明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（2）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 三、项目技术规格、数量及质量要求

## （一）招标项目一览表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 技术参数及要求 | 单位 | 数量 | 最高单价 | 备注 |
| 应急救灾折叠床 | 1、救灾专用折叠床为钢管床架折叠式。折叠床由床面和床架两部分组成，床头附带一个可搭扣的枕头。 2、折叠床长1850mm±10mm，宽700m±5mm，高350mm±5mm。 3、床面面料：天蓝色≥600D牛津布，印“应急救灾“字样； 4、支架材质：床架、床腿焊接钢管 Q195Φ25mm 1.1mm；床架配件钢板Q195～Q235t2.0mm。 | 张 | 600 | 200 |  |
| 消防员呼救器 | 1、外观结构应完整，表面无明显的斑点，气泡，裂纹和伤痕；2、防爆标准：不低于Ex ib IIB T4 Gb；3、防水性能：呼救器置于水深为1.5米的容器中2小时，应无水渗入；4、耐气候环境性能和耐机械环境性能应符合标准要求。5、预报警功能、自动报警功能、手动报警功能、低电压告警功能应满足标准要求；6、绝缘性能：正常情况≥550MΩ，湿热试验后≥550MΩ；7、允许静止时间：30±2s；8、预报警时间：15±2s；9、预报警声级强度：≥95dB；10、报警声级强度：≥100dB；11、连续报警时间：≥360min；12、连续开机时间：≥30h；13、质量：≤200g。**提供国家消防装备质量监督检验中心检验报告复印件。** | 台 | 40 | 400 |  |
| 背负式高压便携水泵 | **(一)泵规格与型式**★1、水泵结构：二级闭式不锈钢叶轮离心泵，具有减震支撑结构；**（提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件佐证）**★2、启动方式：内置超越式电启动系统，具备手拉启动装置；具有无接触感应式控制启停装置，启动马达一体化设计；**（提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件佐证）**★3、整机净质量：≤12kg；**（提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件佐证）**4、启动电池：超轻锂电池；★5、电池重量：≤465g；**（提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件佐证）**6、出水口径：≥38mm；进水口径：内：≥38mm，外：≥50mm；★7、外形尺寸（长×宽×高）：≤420mm×290mm×170mm；**（提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件佐证）**8、引水手泵形式：防漏气不锈钢手泵；9、油箱：≤9升超轻外挂式便携油箱，设置独立加油口，可实现不停机加油，且配备全封闭式双肩背油箱包；**（二）泵性能与防护**★1、最大压力：≥2.0Mpa；最大扬程：≥200m（流量为零）；最大流量：≥4.2L/S；最大射程：≥30m；**（提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件佐证）**2、电路高温保护：具有过热以及发动机高温、超速、无水导致过热时的自动熄火；★3、电路系统封装保护措施：水泵点火系统与整流系统一体化，实现全防水封装，控制电路采用航空插头；**（提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件佐证）**4、框架保护形式：全方位高强度不锈钢防护型框架，无缝不锈钢钢管；**（三）发动机**1、发动机类型：二冲程卧式专用水冷与空气复合冷却发动机；2、汽缸排量：≤85CC；3、最大功率：≤10HP；4、发电、充电、供电功能：发电电压14.5V、4A输出,可实现启动电池连续充电，也可外接其他适配电子设备，实现连续供电；5、汽缸：陶瓷镀层缸体；★6、综合油耗：≤2.6L/h。**（提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件佐证）****（四）每台水泵配：油箱包1个。**1、油箱包面料具有阻燃、防水、防静电功能；★2、背包面料缝合强度：≥680N；面料摩擦色牢度：干擦≥3-4，湿擦：≥2-3；**（提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件佐证）**★3、垂直燃烧性能：损毁长度≤40mm，续燃时间≤1S，阴燃时间≤1S，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃；**（提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件佐证）**★4、防水性能：沾水等级≥4级；电荷面密度：≤2.9μC/㎡。**（提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件佐证）****（五）附件**感应启动器2块；油壶组件1套；水带外牙接头1个；止水钳1个；水带扳手2个，二合一喷枪1把；单向阀1个；三通1个；进水管1根（长度≥3米），30-40-30水带300米。 | 台 | 2 | 48000 |  |
| 电动灭火水枪 | 1、由锂电池、枪体、枪杆、连接水管、背水桶组成；2、电压：≥12v，电池容量：≥10000mah，电流：≥3.5A；3、功率：≥120w；4、压力：≥1.5bar；5、出水量：≥3.5L/min；6、水桶容量：≥20L；7、水桶重：≤1.3kg；8、枪体重：≤1.5kg；9、枪杆材质：不锈钢，长：≥30cm，枪头有直射及扇射两种喷射方法，直射及扇射可通过枪头出水口旋转调节向上即可；10、人体化设计，背着舒适。水桶包背部印有“应急救援”及便携式电动灭火水枪字样。 | 台 | 50 | 780 |  |
| 便携式柴油泥浆泵 | 1、最大抽水流量：≥130m³/h；2、最大扬程：≥28米；3、允许通过硬物直径：≥31mm；4、最大吸程：≥8米；5、进、出水口直径：≥100mm；6、启动方式：手/电启动两用；7、发动机类型：四冲程，空冷，OVH单缸，柴油发动机；8、排量：≤498ml；9、标定转速：≥3600rpm；10、发动机功率：≥11KW；11、燃油消耗率：≤298g/kW.h；12、车轮为万向轮；13、进出水管改装油罐接头，包含7米进水管，出口管为为有衬里聚氨酯消防水带并抗高压防爆防冻耐磨水带（16－100－20）200米，有防伪标识(含接头，全铝材质，内部密封采用高品质橡胶圈，不漏水)。 | 台 | 2 | 36000 |  |
| 油锯 | 1、二冲程汽油发动机；2、排量：≤72.2cc；3、功率：≥3.5kw；4、重量：≤6.5kg；5、导板长度：≥20"。 | 台 | 10 | 4600 |  |
| 1、二冲程汽油发动机；2、排量：≤54.5cc；3、功率：≥2.6kw；4、导板长度：≥18"；5、重量：≤5.8kg；6、双弹簧易启动。 | 台 | 10 | 1950 |  |
| 水域救援桨板 | 1、规格:≥3.05米\*0.8米\*0.15米；2、最大承载人数: 3成人；3、安全载重:≥245kg；4、充气方式:手动充气泵；5、超强浮力，方便搬运。放气后可折叠存放于背包，占用空间小；6、配置: 1部打气筒，1支浮力划桨，1条脚绳，1个背包，一个修理桶，3个分水鳍。 | 张 | 2 | 1500 |  |
| 水域救援鞋 | 1、整体为系带设计，双层结构，一体合成皮革与5mm氯丁橡胶涂层提供保暖,具有脚踝保护以及更好的固定。2、内有弹性潜水材料内胆，为足部提供良好的保暖性和踝部支撑。3、7mm的氯丁橡胶内底，可以提供良好的减震性，增加舒适度。4、鞋底防滑设计,坚固结实，安全舒适，可以适应水面和陆地的各种地形。5、经常磨损区域采用合成皮革和橡胶补强处理。6、靴子内侧设有排水孔，方便出水。7、鞋帮抗穿刺性能≥50N。8、鞋帮材料在经过20000次循环摩擦后不应出现被磨穿的现象。 | 双 | 40 | 500 |  |
| 强光头灯 | 1. 额定电压：DC3.7V；

2、额定容量：≥1800mAh；3、额定功率：≥3W；4、光源（LED）平均使用寿命:≥100000h；5、连续放电时间:≥4h（强光）/8h（工作光）；6、充电时间:≤6h；7、电池使用寿命:≥1000（循环）；8、重量:≤90g；9、外壳防护等级:≥IP65；10、智能化的电量显示和低电压警示功能设计，可随时查询电池电量；当电量不足时，灯具会自动提示进行充电。 | 个 | 40 | 160 |  |
| 便携式移动照明系统 | 1、符合GB/T15211-2013的技术标准2、最大升起高度：灯头距离地面高度为2.0M±0.01M3、灯头转动功能检验：照明系统的灯头照射角度应可在0-180°范围内调节。4、应急电源功能：USB接口输出电压为DC5.0V±0.5V5、强光模式连续工作时间：强光工作时间≧8H、工作光工作时间≧16H 弱光工作时间≧30H  SOS频闪模式≧24H6、灯头照度：在强光模式下，开启照明系统灯头时，灯头2m处光斑中型照度值应≥9800lx7、高温试验：温度55±2℃，持续时间2H,样机处于工作状态试，试验中及试验后应能正常工作。8、低温试验：温度-25±3℃，持续时间2H，样机处于非工作状态，试验后应能正常工作。9、恒定湿热试验：温度40±2℃，相对湿度93%，持续时间48h,样机处于非工作状态，试验后应能正常工作。 | 台 | 1 | 9500 |  |
| 双肩背包 | 1. 颜色：迷彩；
2. 容量：≥30升；
3. 功能：短途旅行，战术环境等。
 | 个 | 100 | 120 |  |
| 手持拍摄云台 | 1、电池容量：≥2600mAh (内置电池)；2、工作温度：-10°C ~45°C；3、工作时间：4.5h~25h；4、充电时间：2h~4h；5、稳定器俯仰轴机械动作范围：-140°~ 209° (包括收纳状态)；6、横滚轴机械动作范围：-90°~ 210° (包括收纳状态)；7、航向轴机械动作范围：-180°~ 180°；8、俯仰可控角度：-90°~ +170°；9、横滚可控角度：-50°~ +50° ；10、航向可控角度：-180° ~ +180°；11、工作电压：6.5V ~ 8.4V；12、工作电流：70mA ~ 3000mA；13、适配手机重量：150g~300g；14、横臂调节行程：-12mm - 35mm。 | 个 | 10 | 1500 |  |
| 网格塑料川字托盘 | 1. 产品参数：1100mm\*1100mm\*150mm

2、产品材质：全新HDPE料3、承载：加8根钢管，静载≥6T，动载≥1.5T | 个 | 30 | 400 |  |
| 备注：投标供应商必须完全满足招标文件所有技术参数及要求，不允许负偏离，如有负偏离作无效投标处理。中标供应商签订合同前提供水泵、油箱包检验报告原件和全套样品核查，未提供检验报告原件和样品，作无效投标处理。 |

**注意：签订合同时，按要求提供样品交至甲方确认封样。**

## （二）招标项目技术需求

1.供应商所供产品必须提供由原公司（厂）生产的全新产品，不得出售假冒伪劣产品。

2.供应商提供货物所使用的度量单位，除技术规格中另有规定外，应统一用公制单位。

3.详细技术参数及要求见“项目技术规格、数量及质量要求”。

4.投标人必须对投标文件技术要求条款书面承诺函明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他技术条款的要求。

# 四、提交响应文件

1、供应商线上报名、报价时需上传盖章后的电子文档一份（详见供应商编制响应文件要求）。

2、采购人将以平台的线上资料作为评判依据。

3、投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件商务和技术要求做出实质性响应，投标文件逐页编制完整的目录、页码、签字和盖章，否则为无效投标。

# 五、评标方法

最低价中标法。已入围评审的有效的报价供应商，选择报价最低的成为成交供应商；未入围的报名供应商不参与评审。

# 六、联系方式

（一）采购人：石柱土家族自治县应急局

联系人：杨家平

电 话：13896466696

地 址：石柱土家族自治县楼房湾综合办公大楼3楼

# 七、其它有关规定

（一）凡有意参加投标的供应商，请于公告发布之日起至报价截止时间之前，在重庆市政府采购网云平台·网上竞采（https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/）上下载查看本项目需求文件以及变更公告等竞采前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有竞采实质性要求内容。

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（三）无论竞采结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

# 八、其他

（一）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

（二）本项目不接受联合体参与投标。

供应商编制响应文件要求

**一、经济文件**

（一）报价函

（二）明细报价表

**二、技术文件**

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）技术条款差异表

**三、商务文件**

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）商务及售后服务承诺

**四、其他（与项目有关的资料）**

**五、资格文件**

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）基本资格条件承诺函（格式）

**一、经济文件**

（一）报价函

**报价函**

石柱土家族自治县应急管理局：

我方收到石柱土家族自治县应急管理局应急物资采购项目的询比采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询比。

1、愿意按照询比采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为人民币大写： 元整；人民币小写： 元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件电子文档壹份。

3、我方承诺：本次询比的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方询比采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个询比采购过程中，我方若有违规行为，接受按照重庆市政府采购·云平台规定给予惩罚。

6、我方若中选，将按照询比结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

法定代表人和授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

（二）明细报价表

**明细报价表**

项目名称：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：1、请供应商按服务需求完整填写本表。

 2、该表可扩展，并逐页签字和盖章。

 3、该表可根据项目实际情况调整。

 供应商名称（公章）：

年 月 日

**二、技术文件**

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）（供应商公章）

（二）技术条款差异表

招标项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 差异说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

投标人： 法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章） （签字或盖章）

 年 月 日

注：

1.本表即为对本项目“三、项目技术规格、数量及质量要求 （一）招标项目一览表”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展；

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

**三、商务文件**

（一）投标函（格式）

招标项目名称：

致： （采购人）：

 （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址： 。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：电子文档。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

供应商名称（公章）：

法定代表人和授权代表（签字或盖章）：

（二）商务条款差异表

招标项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标商务要求 | 投标商务应答 | 差异说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

投标人： 法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章） （签字或盖章）

 年 月 日

注：

1.本表即为对本项目“二、项目商务要求”中所列商务条款进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

3.该表可扩展。

（三）商务承诺（包括但不限于）：

1. ；

2. ；

3. ；

4. 。

四、其他（与项目有关的资料）

五、资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：

致： （采购人）：

 （法定代表人姓名）在 （投标人名称）任 （职务名称）职务，是（投标人名称） 的法定代表人。

特此证明。

 （投标人公章）

 年 月 日

（附：法定代表人身份证正反面复印件并签字盖章）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：

致： （采购人）：

 （投标人法定代表人名称）是 （投标人名称）的法定代表人，特授权 （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人： 投标人法定代表人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件并签字盖章）

（投标人公章）

年 月 日

注：若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

（六）基本资格条件承诺函

致： （采购人）：

 （投标人名称）郑重承诺

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录,参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站(www.creditchinagovcn)失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审(评标)环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年 月 日