## 乌鲁木齐市第十五中学2022年秋季新生校服采购竞价须知

1项目概况

项目名称：乌鲁木齐市第十五中学2022年秋季新生校服采购项目网上询价。

采购单位:乌鲁木齐市第十五中学

采购方式：网上竞价

2报价方式：单人套价 单人套指秋装、夏装、冬装各一套/人

3采购数量：700套，包括：秋装二件套1套，夏装二件套1套，冬装三件套1套

4交货期限：合同签订后15天交货，保质期1年并提供符合参数要求的检测报告

6项目预算:

7报价包括税收,检验,服务等的综合报价,服装保质期一年,伴随服务期限3年.拟报价单位请于2022年8月15日前将符合参数要求的样衣,秋装/夏装/冬装各一套, 符合参数要求检验报告寄至乌鲁木齐市第十五中学并附同意甲方展示样品的同意书加盖公章;在邮寄外包上注明项目名称,内寄明细,寄件单位联系人姓名电话.邮寄地址:

**8质量标准和要求**

1.面料及里料纤维成分含量：工装校服面料及里料纤维成分含量符合国家标准和本合同约定。

2.规格尺寸**：**符合量体尺寸。

3.不允许使用不透气的面料及里料。

4.质量符合下列标准规定：

①GB5296.4-1998《消费品使用说明 纺织品和服装使用说明》

②GB18401《国家纺织产品基本安全技术规范》

③GB31701《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》

④GB/T22854-2009《针织学生服》

⑤GB18401-2010《机织学生服》

⑥GB/T31888-2015《中小学生校服》

⑦GB/T28468-2012《中小学生交通安全反光校服》

1. 其他质量或标识要求：产品标识、质量标识符合国家规定、完整齐全。
2. 验收方式

（1）.乙方提供的初中服装样品须经国家法定的质量检验检测机构检验合格（检验项目齐全符合甲方参数要求及工艺要求），确定款式后由甲方封存。

（2）.乙方生产的校服向甲方交付前须经国家法定的质量检验检测机构检验合格。乙方将校服交付甲方时，每批须附有国家法定质量检验检测机构出具的该批次的质量检验报告（原件及复印件，检验项目齐全）。

（3）.每批次新采购的校服送达交货地点后，甲方须与样品做对比对照，并将校服抽样送质监部门和法定检验机构检验（检验主要项目，检验费用由乙方承担）或由质监部门到校上门抽检，检验合格后，可正式收货并发放给学生使用。

（4）. 规格尺寸以每名学生的量体尺寸为准。

9.参数要求

## 附件1．材料技术参数要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **项目** | **规格** |
| 1 | 秋装全套材料 | 纱织 | 40支棉健康布 |
| 克重 | 280克±5克 |
| 成分 | 棉45% 55%聚酯纤维±2% |
| 颜色 | 藏蓝，4级色牢度 |
| 检测标准织造标准 | GB31888-2015GB18401-2013 |
| 2 | 夏装裤子 | 纱织 | 21支S细斜涤棉府绸卡其色夏季面料100\*52，吸湿排汗，易清洗垂性好，透气佳 |
| 克重 | 150+-5克 |
| 成分 | C/T 60/40 |
| 检验标准 | GB31888-2015 |
| 3 | 夏装T桖 | 克重 | 220 |
| 颜色 | 浅湖蓝 |
| 纱织及特性 | 40支双纱珠地精梳针织面料，4级色牢度 |
| 材料成分 | C/T 60/40（棉/涤） |
| 检验标准 | GB18401-2013GB31888-2015 |
| 4 | 棉衣冬裤 | 主要材料参数及性能 | 1棉衣面料名称：加厚抗邹精纺冬装布参数：100D\*100D克重240克/平方米，氨纶5%聚酯纤维95%,做防水（非皮膜）防油、防污处理保持良好透气性。颜色：主色红色;藏蓝配色:白色2里料名称：双刷单摇抓绒颜色：黑色成分:100%聚酯纤维3填料：涤纶热熔棉参数：克重150克/平方米A面为防止温度外露的防护层，中间为留住体温的蓄温层**，B面是吸收和释放温度层，较一般材料保暖性好，可以机洗，超级轻薄。是新型保温材料。**4冬裤材料名称：加厚抗邹精纺复合冬装布参数：100D\*100D，克重320克±5克，5%氨纶95%聚酯纤维，做防水（非皮膜）防油、防污处理，保持良好透气性填充物：200克/平方米的细粒摇粒绒，面料填充物固定为一体。具有轻薄，保暖，有弹性。 |

## 附件2．制作工艺要求要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **项目** | **规格工艺要求** |
| 1 | 秋装 | 上衣 | 初中学生尺码，男女同款，式样参照图片，要求左胸订学校校标，安全反光要求达到新疆自治区教育厅相关要求，下摆袖口是螺纹螺纹,双明线.拉链坚固 |
| 裤子 | 连腰弹力裤，腰间束保护绳，保护绳不能左右窜动、抽出。裤子式样参看图片，安全反光标识达到新疆自治区教育厅相关文件要求。双明线 |
|  |  |
| 颜色 | 藏青拼白，4级色牢度 |
| 检测标准织造标准 | GB31888-2015GB18401-2013 |
| 2 | 夏装裤子 |  | 夏裤制作款式参看图片，双侧缝车0.5双明线腰间穿安全绳,并且不可左右抽出，前后挡车0.1明线，双侧口袋，口袋牙对称，做加固处理工艺。颜色：浅卡其,反光安全标准符合新疆自治区教育厅关于校服相关标准.双明线. |
| 检验标准 | GB31888-2015 |
| 3 | 夏装T桖 | 颜色 | 浅湖蓝， |
| 制作工艺 | 领子平整圆顺，左右对称，袖口加螺纹，左胸前订校标。式样参看图片 |
| 检验标准 | GB18401-2013GB31888-2015 |
| 4 | 冬装 | 颜色 | 主色：蓝配色红色/白色 |
| 棉衣制作工艺要求 | 根据新疆寒冷（能够抵御零下25度严寒）的特点要求，棉衣分内衣外衣两件以拉链链接，分别可以独立穿着，内外两件分别适应不同的温度环境，采用同材质面料，同颜色不同工艺缝制，外衣内里为摇粒绒，材料参数已经前述，面线缝制要求0.5双明线，颜色要求同往届一致，以保证校园整齐化一，左胸定制校标,反光安全标志既要美观又要达到新疆自治区教育厅有关校服相关要求，与样品一致，参看图片，棉衣的内衣是一件独立可外穿小棉衣，里子是春亚纺，填充物为150克重涤纶热熔棉，不可用喷胶棉、回收棉等其他填充物替代，卫生标准达国标。面子与填充物用行线固定间距10厘米，不得小于或者大于此间距，否则都会影响衣服的保暖性和舒适度。左胸前订校标，内外衣合起来穿着可抵御零下25度，内外两衣都要透气，不透气面料不得使用，以免影响体感。面子缝线一律双明线.门襟拉链,内拉链坚固. |
| 冬裤制作工艺 | 如图所示款式，连腰松紧裤，腰间系安全绳，并保证绳子不会抽出，斜侧袋，侧缝压0.2明线，口袋口压0.5明线，前后挡压0.2明线，在小腿显著位置加反光条两组，各组三根，裤脚卷边。 |