医用转运车要求

**基本要求及事项:**

**1、名称：**医用转运车

2、品牌：八乐梦

3、型号：KK-C628

4、数量：2台

5、预算单价：4万元

6、预算总金额：8万元

**参数要求：**

1、规格：全长1930mm，宽663mm，高低升降510—850mm，

背部升降0—70°。

2、背部升降系统：背部升降采用静音气弹簧控制。

3、高低调节摇把：金属材质摇杆系统，不易折断。

4、床板：PP树脂成型制品。

5、框架：采用钢制/部分铝制品制成。

6、 护栏板： PP树脂成型两侧护栏板，也可以水平固定，增加床体宽度，让输液者的手臂有舒适的放置处；并具有双安全锁进行锁定，防止误操作，提高了操作的安全性。

7、护栏板上设有角度显示，方便护理时知道背部升起的角度；两侧护栏板中间有凹槽，防止导管滑落，方便输液引流。

★8、脚轮：中控锁双面轮，四个直径150mm的德国TENTE脚轮，推车四角都有脚轮控制系统，一脚制动，四轮同时固定。

★ 9、配置有一个含碳导电脚轮（有黄色标记），起到接地作用，将静电随时转移到地面。

10、独立的中心第五轮系统：推车的两侧都安装有控制踏杆，中心第五轮收起时即自由行进；使用时，即“直行”状态，克服运送过程中的惯性作用力，有效地控制前进方向，使运送过程更加安全。

11、床体下有二段式托盘，托盘分为大小、深浅不同的两部分，设有6个漏水孔，使用方便，托盘能承重10Kg。

12、配有输液架收藏插孔，固定收藏输液架。

13、配有氧气瓶搁架，可放置容量500公升（直径105-115mm）的氧气瓶。

14、配有转运床垫：面料防水加工，易于清洗，四角装有拉链，外部面料可水洗；防静电3段式构造，只需一人操作即可以平行对接和转运病人。

**商务要求:**

中标后需要提供营业执照、二类备案凭证、产品注册证（如有）、厂家授权、原厂出具的售后服务承诺。我单位将按照招标参数、资质逐条对照、参与本项目报价供应商必须严格遵守。

如投标供应商所投产品求与挂网需求不一致，供货期与挂网要求不符。不能按要求供货的。

所造成的一切损失由投标供应商自行承担，同时我单位会上上报主管部门将该供应商纳入黑名单。

**供货期：**成交后5日内完成供货及安装调试、培训工作

**标准配置**

1、床本体1台；

2、树脂一体式护栏 2片；

3、德国Tente原装双面脚轮（其中1只带导电功能4只；

4、德国Tente原装中控锁定踏板 4套；

5、中心第五轮 1套；

6、整体升降摇杆1套；

7、背部升降气压弹簧 1套；

8、大型底部托盘 1块；

9、标配输液架 1根；

10、标准输液架插孔 4个；

11、氧气瓶挂架 1个；

12、标配超低摩擦转运床垫 1张；