**表1产品样机技术规格**

1.型号名称：9QZ-2100A青饲料收获机

2.形式：自走式

3.工作状态外形尺寸（长\*宽\*高） mm 6780\*2250\*5300 允许偏差为5%

4.配套动力范围（牵引式、悬挂式） 210kW /

5.配套发动机额定功率（自走式、 配有发动机的牵引式）：154kW

6.配套发动机额定转速（自走式、 配有发动机的牵引式）：2200r/min

7.割幅：2050mm 允许偏差为3%

8.作物收集割台型式： 直切割台

9.割台切割器型式： 旋转冲击式割刀（圆盘式割刀）

10 喂入机构型式： 喂入辐

11 喂入机构数量： 4

12 秸秆切碎机构型式： 盘式

13 籽粒破碎机构型式： 揉搓板式

14 驾驶室型式（自走式） ：普通

15 变速方式（自走式） ：手动变速

16 驱动方式（自走式）： 液压驱动

17 制动器型式（自走式）：盘式

18 导向轮轮距（自走式）：1500 mm 允许偏差为3%

19 导向轮轮胎规格（自走式） / 10. 0/75-15. 3

20 驱动轮轮距（自走式） ： 1680mm 允许偏差为3%

21 驱动轮轮胎规格（自走式）：400/70R24

22 履带宽度（自走式） mm /允许偏差为3%

23 履带接地长（自走式） mm /允许偏差为3%

24 轨距（自走式） mm /允许偏差为3%

25 轴距（自走式）： 2630mm 允许偏差为3%

26 作业速度范围： 2-8km/h

27 设计切段长度： 8/16mm