**常规执法记录仪要求：**

1、重量小于130g（不含背夹）。

2、内置5分钟以上辅助电池，更换电池时不中断视音频录制，配备两块电池，摄录1080p高清视频可连续存储18h以上。

3、可快速盲操开启视音频录制，在紧急状态下不遗漏视音频证据

4、可旋转背夹和领口短夹，满足不同方式的佩戴需要

5、配备2K高清摄像头。

6、应对突发的掉落或撞击情况，确保录制的视频及时自动保存

|  |  |
| --- | --- |
| 外形尺寸（高×宽×厚）mm |  |
| 重量 | 小于150克（含背夹） |
| 存储 | 2GB(RAM)+16GB(ROM),256GB(配备存储卡） |
| 显示屏 | 2.0英寸以上 |
| 摄像头 | 图像传感器：400万像素以上; 镜头：定焦，红外夜视切换,可视角度:≥120°（水平）; 聚焦范围：0.5米 ~ 无穷远 |
| 电池 | 2100 mAh以上 |
| 充电时间 | ≤4 小时（5V1A） ≤2.5 小时（5V2A） |
| 附件 | 配备两块电池、充电头、充电线 |
| 音频 | 要求拾音、播放清晰。 |
|  |  |

**视频和图像**

|  |  |
| --- | --- |
| 视频格式 | 支持mp4 |
| 图片格式 | 支持JPG |
| 图片清晰度 | 4000万/3200万/1600万/800万/500万 (可选) |
| 视频清晰度及帧率 | 480P@30FPS, 720P@30FPS, 1080P@30FPS，1440P@30FPS |
| 水印 | 支持 |
| 电池工作时间（连续录像） | ≥9小时 (720p@30fps) |
|  |  |

**环境指标**

|  |  |
| --- | --- |
| 工作温度范围 | -20℃～+60℃ |
| 振动 跌落 冲击 | 2 米以内 |