**2022年十师北屯市职业学校品牌专业群建设项目**

**一、项目**

品牌专业群建设项目

**二、项目总投资及资金构成**

项目预计总投资300万元，节余资金221046元。

**三、采购形式**

在线询价

**四、设备规格、参数及预算**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格、参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| 1 | 4K摄像机 | 1. ★4K 手持式摄录一体机采用 1/2 英寸 ， 2.具有4K 10bit 4:2:2 50P/60P录制功能、12G-SDI 4K视频信号输出， 3.无级ND滤镜， 4.★17倍高质量变焦镜头， 5.高级人脸检测AF功能和双链路网络聚合推流直播功能。 6.最低照度:0.0013lx;灵敏度（2000 lx，89.9% 反射率） 7.F12;信噪比:63 dB (Y)（典型）; 8.SDI 输出:BNC (x1)，12G/3G/高清/标清可选;HDMI 输出:A 型 (x1).高品质录制。 | 台 | 3 |  |  |
| 2 | HD用存储卡 | 1.2Gbps 传输速度;支持模式；存储128G | 个 | 3 |  |  |
| 3 | 读卡器 | 可在基于 Windows 的 PC 和 Macintosh 计算机上使用最新采用USB 3.0 。速度更快，更稳定。无需电源，使用USB直接供电.SxS PRO存储卡的读/写卡器，运行Windows系统的计算机和Macintosh计算机都能够与其兼容（通过USB3.0接口连接）。这款小巧、便携的装置可以在现场拍摄、桌面浏览和全方，位编辑时，方便地使用。 | 个 | 3 |  |  |
| 4 | 电池 | 98Wh 6800mAh，最大负载70W（电极和D-tap共享） USB接口5V/2A 最大充电电流3A 兼容机型：Z280/Z190，X280/X160，FS7/FS5 与摄像机同一品牌 | 个 | 3 |  |  |
| 5 | 便携软包 | 与摄像机匹配，高韧度尼龙布，内带衬垫 | 个 | 3 |  |  |
| 6 | 专业摄像机稳定器 | 混合稳定器 斯坦尼康 三轴稳定器防抖减震臂背心 M30F是首款两用混合稳定器系统，既是一套传统“斯坦尼康“稳定器，也是一套混合稳定器“TRINITY"(搭配智云crane3S或者DJI RonIN RS2)。具有极轻、精准、灵活的操作特点。混合模式有六轴稳定功能，更流畅、精细、大范围控制摄影机，便于摄影师运镜自由及大角度拍摄。全新极轻的设计，带来更好舒适度，更精准的控制。 | 台 | 2 |  |  |
| 7 | 笔记本电脑 | I7 1195G7 16G 512G固态 2G独立 高清 WIN11（含包鼠） | 台 | 6 |  |  |
| 8 | 4T移动固态硬盘 | 容 量：4T（电脑上显示容量为标识容量的93%左右） 尽 寸：2.5寸接 口：USB 3.0(向下兼容USB 2.0和USB 1.1） 颜 色：黑运行环境：兼容Windows98/ME/2000/XP/Vista/Win7/win8/WIN10或之后版本；兼容Mac OS X 10.4或之后版本（98需要驱动，其它免驱动）。 | 块 | 10 |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |