1.车身电机不小于5kw电机、13匹马力，带72v英博尔交流控制器、方向助力、刹车助力、防溜坡、倒车影像等功能。

2.超威免维护蓄100A电池 （空车续航不少于80km、满载不少于60km）

3.不小于11马力手抬机动消防泵（带3C认证）扬程：不少于45米

4.卷帘式货箱、内配不小于1500L水箱、高压消防泵、灭火器不少于2只、标准消防水带25米不少于2条、直流水枪、消防栓扳手、消防斧头、绝缘剪、消防铲等。

1. 需配备高压水炮。
2. 车身尺寸含高炮不小于4.2米（长）\*1.5米（宽）\*2.4米（高）
3. 质保期两年
4. 为保障售后服务，中标供应商需要提供本地化服务;
5. 为了保障产品来源及品质;报价文件上传时需同时上传本项目原厂商的授权原件（或商标注册证）和质保服务承诺函原件的红章扫描件
6. 以上品牌、型号及内容为实质性要求，不允许有负偏离，否则将以涉及无效参数条款作无效处理。