**编号：20250209**

**维修部2025年GB2压力管道资质申请物资采购 询价文件**

**请各报价单位仔细阅读以下条款，若在报价或者中标后出现商务或技术上所带来的损失自行承担。**

1.货到验收合格后，接到询价方通知验收合格后**按照询价方要求开发票**（专用增值税发票），收到发票后30天内付款。

2.询价结果关注政采云采购平台查询，如有特殊情况会线下通知到每一个参与报价供应商。

3.采购计划清单（报价单模板）上所有商品，品牌、规格型号、数量，技术要求等不可更改，不可替换。（本条款务必认真阅读，如与采购计划附件要求不一致或达不到要求者均不予接受验货，产生相关物料费用及运输费用由报价单位自己承担）

4．服务要求：报价单位承担与供货有关的所有服务，不限于商品的运输、保险、安装、调试、技术支持、培训、质保，售后等相关服务。

5.到货时间：所有商品必须在接到询价方通知后**7天内备好货，本次货品按照需求部门要求2025年3月15月前到货。不能按时到货的，直接取消中标资格，顺延到次低价单位中标。**

6．技术指标和质量要求

（1）商品质量标准可选择下列第①和②项作标准：

①按照采买商品的报价清单（见附件2）要求执行，**报价单位要详细向技术部门负责人（维修部：胡剑杰 15867371550 ）了解物资技术要求后**认真核算报价，要充分沟通了解，报价后不接受报价方任何改变价格要求，超过限标价视为无效报价。

②按照 产品说明书及相关标准 执行。

（2）除了上述（1）规定的质量要求外，提供的产品和服务还不应当低于其任何书面和口头的质量承诺，包括任何广告、说明等。

（3）如按照上述（1）和（2）仍无法确定商品和服务的技术要求和标准的，则按照国家和行业标准（包括强制性标准和推荐性标准）执行；没有国家标准、行业标准的，按照国际标准或其他类似标准执行；上述标准的规定不一致时，以质量要求较高的和最有利于商品安全稳定运行的标准为准。

7．该次报价为含税 %价格不限于到交货地点前所发生的运输费、装卸费、保险费，检测,以及货物安装、调试、技术支持、培训、质保、售后等所有相关费用。

本次报价为总价最低价中标（**可自由报价，单个标段不含税总价最低价为评标规则，报价单位要报含税价格并注明税率，单价需要体现，质保期要标注清楚，报价需要上传报价清单附件**），报价后为不变价，包括供方应交纳的税费运费等在内，报价的商品不得恶意报价，要符合市场规律。本次报价**超过限标价：¥25740元 视为无效报价，供货不符合技术要求的也视为无效报价。报价方要保证商品是全新、正品、采购渠道正规出现假冒伪劣商品的，拉入供应商黑名单，以后不具备再参与询价单位报价资格，并扣除全部质保金。**

**8.报价单位能达到按照询价方需求，按要求时间全部到货（不能准时供货的，参照合同模板考核条款执行）。供货方送货前需提前一天联系库房接货负责人：李庆月：13567861977，胡立兴：13567861378，**采购负责人：邬海芬：13567861670，技术部门**联系人：维修部：胡剑杰 15867371550 ，告知送货时间，要有与到货物资验收单（见附件3）格式保持一致的送货单，标明订单号（询价方提供），**将有关运输提单、商品价格100%的增值税专用发票、装箱单和质量证书，以可靠方式寄递给甲方，并将货物交送到询价单位指定地点长三角办公楼仓库或者指定的安装地点完成安装或卸货（由供货方承担卸货责任、风险和相关一切费用）。该标段询价单位收到以上单据并在指定地点收到货物并经到货验收合格的次日起 30 个工作日内，支付合同总价的 **100%** 给报价单位，**留0%的合同总价作为质保金，**等质保期满后，且经甲方确定无遗留问题后返还质量保证金（无息）；报价单位在收到上述款项后,以传真或邮件方式向询价单位确认。

9.报价方应以书面方式通知询价方其的开户银行、帐户名称、帐号。开户银行、帐户名称、帐号如有变更，报价方应在合同规定的相关付款期限前 20 天内以书面方式通知询价方，如未按时通知或通知有误而影响结算的，询价方不承担任何责任。

10.品质保证与维护

（1）报价方应保证提供给询价方的“采购商品”是全新的、技术是先进的、质量是良好的、性能是稳定可靠的、数量是完整无缺的，采购渠道正规。

（2）乙方承诺质量保证期：采购商品通过初步验收之日起计算，**质保期 见附件 年，**要严格执行国家或行业规定，保证正品，如果出现假货，则扣掉全部质保金，并拉入黑名单。

（3）在保修期内，报价方负责对其提供的硬件设备和系统进行维修，不收取任何费用。保修期结束后乙方依然负责对所售设备进行维护或维修，其间产生的材料费用由询价方承担。在设备保修期结束后一旦询价方要求进行升级和改造，报价方保证提供相应的服务，此项费用由询价方承担。

（4）如果采购物品在保修期内出现质量问题，报价方收到询价方维护要求后，在24小时内作出响应，在48小时内修复至正常使用状态；遇有严重技术问题，重大故障，需要现场维护，供货方方应在24小时内到达询价方现场，并在48小时内修复至正常使用状态。

11.询价须知

（1）本询价书表述了业主的询价要求，报价单位应认真地研究本询价书的工程技术要求及各项内容，做出报价响应，向询价单位（浙江宁波长三角电力工程有限公司线上电子平台上报送报价文件。（要求：密封报价）

（2）询价单位将可能根据询价结果与报价单位签订该询价项目合同，抄送合同相对方（见附件3）。

12.报价单位资质

报价人应在中华人民共和国注册合法持有营业执照（五（三）证合一提供唯一号码）。

附件1：开票资料

|  |
| --- |
| **增值税发票开票信息**公 司 名 称 ：**浙江宁波长三角电力工程有限公司**纳税人识别号：**913302267792970976**开 户 行：**中国工商银行宁海金水支行**帐 号：**3901330109200015891**地 址：浙江省宁波市宁海县强蛟镇电 话：0574-65062653 |

**附件2：报价模板**

**采购报价单（报价表模板）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 申请部门 | 存货名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 税率 | 总价 | 原因 | 用途 | 备注 |
| 1 | 维修部 | 无缝钢管 | DN100(Φ108\*4.5)、#20钢 | 千克 | 2100 |  |  |  | 资质申请 | GB2压力管道资质申请预安装 | 必须符合本次采购材料、零部件要求（另附附件） |
| 2 | 维修部 | 无缝钢管 | DN25(Φ32\*3)、#20钢 | 千克 | 100 |  |  |  | 资质申请 | GB2压力管道资质申请预安装 |
| 3 | 维修部 | 截止阀 | J41H-16C DN100、碳钢 | 只 | 2 |  |  |  | 资质申请 | GB2压力管道资质申请预安装 |
| 4 | 维修部 | 截止阀 | J61H-16C DN25、碳钢 | 只 | 9 |  |  |  | 资质申请 | GB2压力管道资质申请预安装 |
| 5 | 维修部 | 疏水阀（法兰式） | CS41H-16C DN25、碳钢 | 只 | 3 |  |  |  | 资质申请 | GB2压力管道资质申请预安装 |
| 6 | 维修部 | 弯头 | CF415H-DN100-Ⅱ-4.5 90EL、#20钢 | 个 | 10 |  |  |  | 资质申请 | GB2压力管道资质申请预安装 |
| 7 | 维修部 | 法兰 | S0 100(B)-16RF、#20钢 | 片 | 4 |  |  |  | 资质申请 | GB2压力管道资质申请预安装 |
| 8 | 维修部 | 等径三通 | DN25-Ⅱ-4.5 TS、#20钢 | 个 | 6 |  |  |  | 资质申请 | GB3压力管道资质申请预安装 |
| 9 | 维修部 | 法兰 | S0 25(B)-16RF、#20钢 | 片 | 6 |  |  |  | 资质申请 | GB2压力管道资质申请预安装 |
| 10 | 维修部 | 垫片 | RF 100-16、RSB | 片 | 4 |  |  |  | 资质申请 | GB2压力管道资质申请预安装 |
| 11 | 维修部 | 螺栓（8.8级螺栓与8级螺母配套） | M16\*70、8.8级 | 套 | 24 |  |  |  | 资质申请 | GB2压力管道资质申请预安装 |
| 12 | 不含税价 | 元 |  |
| 13 | 总报价 | 元 |  |
| 14 | 最高限价 | 25740元 |  |

**具体技术要求如下：**

## 材料、零部件要求_00