**湘湖雅韵公园监控大屏（拼接显示屏）安装项目交易需求**

▲**一、设备清单:**

拼接显示屏12块，每块不小于55寸，拼接完成后监控屏幕总大小约为（12\*55）660寸，建议使用大华丰视、TCL或同类型品牌，确保屏幕的质量和清晰度，提供完善的售后服务，包括零件（包括屏幕框架）、安装、调试、定期和不定期维护、线路对接等。

▲**1、具体参数如下：**

数量：拼接显示屏12块，每块不小于55寸；

安装方式：使用连接器将12块55寸的拼接屏幕连接成整块大屏。

▲2、**技术配置要求：**

建议使用大华丰视、TCL或同类型品牌，供应商必须明确响应产品具体型号，在响应文件中提供响应产品型号的整机型式试验报告、合格证书，提供完整版复印件和主要技术部件型式试验报告复印件（该报告复印件必须加盖制造商或厂商印章）、提供制造商或厂商授权书等（如不提供作无效响应）。

▲3、**技术条件：**

面板尺寸（寸）： 55

分辨率：1920×1080以上

物理拼缝：1.7(mm）或1.8（mm）

对比度 4000:1

响应时间(ms) 8

接口：视频输入支持但不仅限于DVI接口、HDMI接口、USB接口；控制接口支持：RS-232接口、RS-232接口、红外接口等。

▲**二、商务要求：**

1、供货时间、地点

(1）供货时间：按采购人要求在一周内完成安装，（具体根据工程实际进度要求）完成供货、安装、调试等工作。

(2）交货地点：采购人指定地点。

2、质保要求：

(1)质保期：2年。

(2)质量保证期内提供免费上门维护、升级服务，如设备出现故障，供货单位在接到电话后，当即响应，2小时以内到现场处理，12小时内修复，现场不能修复的，必须采取无偿提供采购物品的备用件或整机等措施，以保证用户单位的正常使用。

(3)供应商应提供技术支持方案，内容由供应商根据实际选择以下要点：服务机构（维保点）的地址、人员状况、维修能力、联系方式、营业执照、公司资质材料、相关案例等。

(4)完整准确地表述原厂家的标准售后服务承诺（范围、标准及期限等）、供应商可能增加的服务承诺等。

3、付款方式：

供应商将设备安装调试后，经采购人验收合格后15天内付至合同总价的95%，剩余5%作为质量保证金，质保期满后无息退还。

**三、其他要求**

注：交易文件中的内容皆为实质性要求，不允许有偏离，否则将以无效响应条款作无效响应处理，最终从符合要求者中选择最低价中标。有关本次招标的更多信息，请联系项目负责人：施浩强，联系电话：13506715151。