**附件：**

**货物需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **品牌** | **技术参数及功能要求** | **数量** | **单位** |
| 1 | 镜头 | 佳能 | 佳能 RF70-200mm；镜头焦距： 70-200mm；镜头结构 ：13组17片；光圈叶片： 9片（圆形光圈）；最小光圈 ：32 ；最近对焦距离 约0.7米；最大放大倍率 约0.23倍(200mm时)；驱动系统 NANO USM超声波马达 手抖动补偿效果 5级（基于CIPA测试标准，200mm焦距端，使用EOS R时）；滤镜直径： 77毫米；最大直径及长度： 约Φ89.9×146毫米；重量： 约1070克(不含三脚架座) | 1 | 个 |
| 2 | 摄像机复合光缆 | 佳耐美 | FCC10N-PUR 10米（佳耐美线缆，lemo接头） | 5 | 个 |
| 3 | 切换台 | BMD | BMD ATEM Television Studio 4K 8；内置广播级控制面板；搭载8路12G-SDI输入；10路用于外部录机的12G-SDI辅助输出；4端口10G以太网交换机；内置推流；母版录机；多画面分割；USB网络摄像头支持；2个DVE SuperSource；4个ATEM Advanced Chroma Keyer；2个媒体播放器；2 x XLR平衡模拟音频，1 x BNC 32通道MADI数字音频输入；对讲等 | 1 | 台 |
| 4 | 手持减震器 | 大疆 | DJI RS3 PRO 套装（便携收纳包\*1，云台主体\*1，BG30电池手柄\*1，USB-C线\*1，镜头固定支架\*1，手柄延长脚架\*1，双层快装板\*1，手提转接手柄\*1，下层快装板\*1，手机夹\*1，跟焦电机\*1，跟焦电机安装组件套装\*1，跟焦电机齿条\*1，Ronin图传\*1，USB-C转USB-C线\*1，C口转A口HDMI线\*1，C口转C口HDMI线\*1，C口转D口HDMI线\*1，相机控制线\*1,镜头固定绑带\*1，线材固定魔术贴\*3，半月环相机固定螺丝\*1，固定螺丝（英制1/4-20）\*2，固定螺丝（英制3/8-16）\*1，M4螺丝\*4，扳手\*1） | 1 | 台 |

**重要提示：**

1. 提供1年以上质保。
2. 负责现场安装调试，并对使用人员培训。
3. 完工时间：合同生效后需在15个工作日内完成供货、安装及调试。

4、“技术参数及功能要求”中“\*”条款为实质性条款，报价人在报价时必须完全满足或者正偏离，否则报价无效。

**其他要求：**

1、质保期为 1年以上，自货物最终验收合格之日起至质保期届满且经延边广播电视台确认无任何质量问题时止。

2、技术支持

（1）远程技术支持：供货商应具有稳定的技术支持队伍和完善的服务支持网络，提供 7×24小时技术支持服务，及时响应延边广播电视台的技术服务支持需求，提出有效的解决方案，解决延边广播电视台在货物使用过程中遇到的实际问题。

（2）现场技术支持：对于通过电话、邮件等远程技术支持不能解决的问题，供货商应在48小时内派遣相关人员赶赴现场，24小时内维修完毕；发生紧急抢修事故的，供货商应在接到延边广播电视台通知后24小时内到达现场抢修，并于到达现场12小时之内排除故障。供货商未在约定时间内修复的或同一货物经2次维修后仍不能稳定、可靠运行的，延边广播电视台有权要求供货商免费更换。返修或更换后的部件保修期应重新计算。

（3）技术升级支持：供货商应提供货物所配置软件的终身免费维护和升级服务，保证货物正常运行，且不影响延边广播电视台其它运行环境。

3、在质保期内，供货商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、质保期届满后，供货商对本项目下货物提供终身维修服务，且维修时只收取所需维修部件的成本费，服务内容应与质保期内的要求相一