**货物需求及技术规格要求一览表**

**采购项目预算：45.8万人民币，采购人不接受超过采购项目预算的投标**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **主要功能配置及技术参数要求** | **辅助功能配置及技术参数要求** | **数量** | **数量****单位** | **质保期** | **交货时间、****地点和方式** | **单价（元）** | **总计（元）** |
| **1** | 互联网带宽服务 | 1.带宽要求有效带宽≥3.5Gbps。2.运营商提供至少40个公网IP地址。3. 投标方应保证长途网络延时≤30ms，本地网络延时≤10ms。4.丢包率小于2%。5.网络状态监控探测系统24小时运行。6.投标方传输网络设备的扩容能力不小于10Gb/s。7.执行的技术标准：国家标准（互联网网络和业务服务质量技术要求，标准号YD/T 1641-2020）。8.运营商须具备提供稳定可靠的互联网出口带宽服务的能力（含国内国际流量），其线路故障率应低于0.1%，即每年因线路故障而造成的停止服务时间累积不长于8.76小时（因不可抗拒力因素，如火灾、地震等造成的停止服务时间除外）。9.具备城际出口>500G,国际出口>2000G条件。10.投标方为国家一级网络运营商，具备覆盖全省的传输网络能力，具备各企事业专网网络建设、运维与管理经验。投标方必须具备《中华人民共和国基础电信业务许可证》或《中华人民共和国增值电信业务许可证》。11.质保要求：中标方必须提供7×24维修维护服务承诺，即提供每周7天，每天24小时电话故障报修服务，接到故障报修电话后，及时响应并派出工作人员赴故障现场开展抢修服务。质保期：合同签订之日起至2024年12月31日终止 |  | 1 | 套 | 合同期内 | 合同签订后3天内完成安装调试并保证验收合格 | 458000 | 458000 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 458000 |