设备采购技术参数明细表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 | 商品名称 | 意向品牌型号 | 基本参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 空调 | 海信HUR-120 | 海信风管机（遥控）；五匹功率、免费安装，参考安装配套（120米铜管配套、30米PVC管配套、60米信号线、铁皮前端（带保温）、五金吊件、人工等）、1年免费质保、安装配套电线费用以采购方具体安装环境需求为准，若超出，由投标方全额承担。 | 套 | 1 |
| 2 | 空调 | 海信HUR-120QWH | 海信嵌入式（遥控）；五匹功率、免费安装，参考安装配套（60米铜管配套、15米PVC管配套、40米信号线、制冷剂、0.4平保温电缆100米、配电箱、五金吊件、人工、吊车费用等）、1年免费质保、安装配套费用以采购方具体安装环境需求为准，若超出，由投标方全额承担。 | 套 | 2 |
| 3 | 智能消费机 | 新开普A732 | 8核处理器，内置独立GPU；存储：2G+16G;显示屏：前屏：8吋（含）以上彩屏，分辨率≥1280×800，多点触摸电容屏、后屏：5吋（含）以上彩屏，分辨率≥1280×720；支持Mifare 1卡/CPU卡/手机NFC；读卡：≥2个PSAM卡座，≥1个SIM卡座；二维码识别：≥200万像素双目摄像头，可见光+红外光；人脸识别（角度可调、离线≥5万人、活体识别、支持以太网、WiFi、蓝牙多种通讯方式，提供专业第三方检测机构出具的检测报告）；支持以太网、WiFi、蓝牙、4G多种通讯方式；人脸识别正确率≥99.98%，误识率≤0.02%，提供专业第三方检测机构出具的检测报告；同时开启以太网、WiFi、移动网络，当以太网不通时，设备可自动切换到WiFi网络，当WiFi网络不通时，设备可自动切换到移动网络，提供专业第三方检测机构出具的检测报告；支持短路保护（要求短路8H不损坏），提供专业第三方检测机构出具的检测报告；支持静电防护（要求静电抗扰度试验符合国家标准），提供专业第三方检测机构出具的检测报告；后备电池：5000mAh；1年质保，并负责食堂布线安装。 | 台 | 1 |
| 4 | 智能批量发卡机 | 新开普E60A | 打印类型：热升华；分辨率：300dpi（边到边）；支持windows xp系统；进卡方式：自动；卡片类型：PVC、PET、复合PV；卡片尺寸：符合ISO CR80规范  ；卡片厚度：0.38-1.0mm；打印速度：单色：≤5秒/张、彩色：≤17秒/张；1年质保；提供国家认可具备CNAS认证资质的检测合格检测报告；中标后2日内供货，采购方将对设备进行使用检测，如不符合使用要求，随时退货。 | 台 | 1 |
| 5 | 碎纸机 | 得力9904 | 5级保密；可碎光盘；连续碎纸10分钟；20升纸筒；1年质保 | 台 | 3 |