器材消防车参数

**一、主要技术参数：**

★1、 燃油种类：汽油

★2、 排放依据标准：国六

★3、 排量和功率（ml/kw）：≤2000/180

4、车身尺寸：长5600mm～5700mm，宽1860mm～1950mm，高1780mm～2100mm

5、 轴数：2

6、 轴距（mm）：3300～3430

7、 轮胎规格：≤265/70R18 LT

8、 整备质量（kg）：1700～2350

9、总质量（kg）：2500～3200

10、前、后轮距（mm）：≤1600/1600

11、前悬/后悬（mm）≤980/1350

★12、驾驶室准乘人数（人）：2+3

13、最高时速（km/h）: ≥140

**二、灭火系统技术参数：**

★1、水囊容积(t)：≤1.2

2、抽水时间：≤10分钟/罐

3、水泵额定流量（L/s）：≥14

4、水泵额定压力（MPa）：1.0

5、水枪射程（m）：≥40

6、扬程（m）：≥100

7、最大吸深（m）：≥6

8、供水有效输水距离（m）：1500～2000

**三、基本配置：**

★1、采用4×4四轮驱动（分高速四驱、低速四驱）、非承载式车身。

2、六档手动变速、转向助力、暖风、电子空调、USB多功能音响、电动玻璃、中控门锁、电动外后视镜卤素大灯、铝合金轮辋、针织座椅、ABS+EBD、前盘后鼓、前排普通三点式安全带、后排中间两点式两边三点式安全带、大灯延时关闭、货箱宝、内后视镜手动防眩目、A柱扶手、点阵屏仪表、仿皮多功能方向盘、主驾座椅手动6向调节、副驾座椅手动4向调节、主驾气囊、刹车辅助、倒车雷达、发动机防盗、定速巡航、8寸MP5、倒车影像、蓝牙电话、电动空调、一键启动、机舱盖气动撑杆、4扬声器、后保险杠、高位制动灯。

**四、专用配置：**

1、配备：专用水泵、取力器，远程油门、发动机转速及水温表；吸水管总成（带滤水器）、分水器、水带、直流水枪及接口扳手。

2、驾驶室顶部前端装配森林消防专用警灯，实现喊话警示作用，能够连接U盘，实现自动播放防火宣传语音等功能。

★3、车身颜色：整车颜色为森林防火统一制式颜色。

4、所提供车辆需为消防类车辆。

5、车辆前门两侧粘贴防火标识、车身两侧粘贴“森林消防”字样。

6、整车符合国家工信部要求，文件内需提供投标车辆国家相关部门出具的车辆检验报告。

商务要求（必填）：

1、请各供应商仔细阅读服务要求，如不具备符合公示要求的检验报告，请勿随意报价。如在报价前未按要求提供检验报告的不得参加本次采购，或提供伪造的检验报告从而影响我方的采购进展，我方将提请财政部门将该供应商加入政府采购黑名单并追究相关法律责任。

2、为保证质量，投标时需提供车辆国家相关部门出具的车辆检验报告。采购方在签订合同前有权对上述检验报告原件进行核查，若不能提供检验报告的取消中标资格，或提供伪造的检验报告原件从而影响我方的采购进展，我方将提请财政部门将该供应商加入政府采购黑名单并追究相关法律责任。中标供应商须在收到采购方通知后5天内签订合同，若超过时间未签订合同，则取消中标资格。

3、保修期：自验收合格之日起保修期一年。

4、供货周期：合同签订后15天内。

5、技术规格中标注“★”号的为关键技术参数，需提供国家相关部门出具的车辆检验报告验证。