|  |
| --- |
| **牡丹牌MD5037XQC1型押解车配置清单及分析报价****----采用传祺M8 GAC6510MDA6C型多功能商务车改装（改装后6-7座）** |
| 金额单位：元 |
| 序号 | 功能分类 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 价格 | 备注 |
| 1 | 底盘车型 | 底盘整车 | 广汽传祺 | M8 390T  | 1台 | 179800 | （原车7座汽油改装后6-7座含司机）2.0T 汽油 自动挡 |
| 2 | 警示系统 | 长条警灯 |  |  | 1套 | 4500 | 1.2M 100W警报器 |
| 外观 | 自制 | 自制 | 1套 | 1500 | 04制式外观 |
| 3 | 监控系统 | 囚笼监控 | 海康威视 |  | 1个 | 2500 | 广角防暴带拾音 |
| 驾驶区监控 | 1个 | 1800 | 广角带拾音 |
| 取证主机 | 1套 | 16800 | 8路取证主机，含4G传输、WiFi传输、北斗定位 |
| 显示屏 | 1台 | 1800 | 10寸显示屏 |
| 4 | 车辆改制 | 囚笼隔离栏及后门 | 自制 | 自制 | 1套 | 24300 | 定制喷塑囚笼配打孔有机玻璃，留驾驶舱与押解仓的门，后部隔断单侧开门，外部打开。 |
| 地环 | 自制 | 自制 | 1套 | 定制不锈钢地环 |
| 底板 | 自制 | 自制 | 1套 | 定制花纹铝板，耐磨防滑 |
| 防爆网 | 自制 | 自制 | 1套 | 定制囚笼内不锈钢防爆网，冲孔做软包 |
| 5 | 内饰加强 | 内饰加强 | 自制 | 自制 | 1套 | 4500 | 车内饰拆装，内部加强做预埋铁及防锈处理 |
| 5 | 通讯系统 | 车载电台 | 东方通讯 |  | 1 | 6800 | 公安专网 |
| 4 | 辅料 | 辅料 | 自制 | 自制 | 1套 | 1800 | 改装过程中，油漆、电器、及各种易耗品 |
| 5 | 改装调试费 | 1项 | 4500 |  |
| 6 | 税金 | 1项 | 14600 |  |
| 7 | 售后服务及利润 | 1项 | 11600 |  |
| 8 | 总价 | 1辆 | 276800 |  |

 2、牡丹牌MD5037XQC1型囚车产品介绍

| MD5037XQC1型囚车简介 |
| --- |
| 产品介绍 | 牡丹牌MD5037XQC1型囚车是采用广汽传祺M8 7座车改装，整车配置囚笼，囚笼监控架等车载警用装备以及电源接线盒、电源控制器等供电系统。 在新形势下公安工作的特点下，旨在进一步深化社区警务战略和全警大巡逻工作，以执法服务巡逻车为依托，切实构筑起整体联动、反应迅速的流动警务工作站布局，实现静态守护和动态巡逻相结合的巡控格局，全面提高公安机关管理、防范和控制社会治安的能力，同时在反恐防暴、应急工作现场处置过程中，实现突击保障。同时可选装摄像监控系统及4G模块装置，可以实现移动中图像、语音、数据的实时、同步通信传输。 |
| 功能描述 | **供电系统：**车载设备使用汽车电瓶供电，整车设备供电由汽车ACC统一管理控制，有利于保护汽车电瓶不损害；**图像采集及传输（4G）；**押解区监控实时传输**押解功能：**充分利用车内空间同时，对囚笼内部做防撞防磕碰处理， |
| 车型图片 | **367e84846f7808ef64de8a740b7c1830e2365defdce26208444006fc26d3a4****72ed360c7b52b3f33765852ef1a7999****微信图片_20230724220325微信图片_20230724220324** |

**公告页：**

