一、技术参数要求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称及型号** | **品牌** | **参数要求** | **数量** | **单位** |
| 1 | 多功能网呈NEX1240-55-4K30 | 科达 | 1. ▲需与临安区人民检察院远程提讯系统互联互通； 2. 产品采用一体化集成式设计，内部走线具备收纳槽设计，外观整洁。：包含一体化支架、显示屏、核心编解码器（含PTZ摄像机、数字阵列麦克风）、智能中控主机、遥控器。（提供第三方权威机构检测报告证明）； 3. 所投产品集成两台高清显示器，尺寸不小于55寸； 4. 内置高清摄像机，不低于846万像素，1/2.8英寸CMOS镜头，支持最大4K60fps视频图像采集。此次配置不低于5倍光学变焦。水平视角不低于80.5°，垂直视角50.5°； 5. 采用国产嵌入式操作系统，核心芯片如CPU处理单元、音频编解码单元、视频编解码单元、视频输入芯片、视频输出芯片、电源芯片、电源开关芯片、时钟芯片等均采用国产化器件；支持H.264、H.264 High Profile、H.265、H.265SVC视频协议； 6. 支持4K30、1080p60、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率； 7. 支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果； 8. 除内置摄像机外，还需独立提供不少于1路高清视频输入、2路高清视频输出接口。 9. 支持不少于3路独立的音频输入接口，接口类型支持USB、AUX等。 10. 支持智能取景功能，基于人脸识别技术判断会场人数智能抓取全景，将全部与会人拍摄入画并居中显示。支持智能唤醒功能，当与会方走入会场，终端自动唤醒，检测到会场一段时间没人后，终端自动待机。 11. 终端支持国家密码局认定的国产密码算法，保证信息安全自主可控。支持SM1、SM2、SM3、SM4等国密加密算法。 12. 质保期为3年。 | 2 | 套 |