食堂排水沟箅子采购需求

1、排水沟规格：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 位置 | 长度（米） | 宽度（米） |
| 小炒间 | 4 | 0.39 |
| 切菜间 | 3.45 | 0.39 |
| 洗菜间 | 4.36+2.71 | 0.39 |
| 大炒间 | 2.85+10.9+2.85+3.2 | 0.39 |
| 走廊 | 2 | 0.39 |
| 蒸煮间 | 3.5 | 0.39 |
| 洗涤间 | 1.6+5.1 | 0.39 |

1. 箅子材质要求：

304不锈钢材质，要求箅子高度25毫米，缝隙小于10毫米。

1. 安装要求：现场测量，合同签订后一周内完成安装。
2. 付款：安装后一周内完成验收，验收合格收到正规发票后3个月内支付全款。