鄞州区五乡镇中心小学课桌椅在线询价需求

**一、货物相关参数要求：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 数量 |
| 1 | 课桌椅 | 1. 规格600\*400\*（580-730）mm 2. 桌面采用18mm厚橡胶木(实木)指接板，桌面对边右上角设笔槽，四周圆角。 3. 桌斗：规格：450\*300\*100mm,钢板厚度0.8mm，冷轧钢板一次成型，加强筋加固370\*30mm，外露界面采用卷边处理。 4. 桌脚内管采用1.2mm厚54mmX25mm椭圆形钢管，外管采用1.2mm厚60mmX30mm椭圆形钢管，带固定装置，桌面下横档15\*30\*1.2mm扁管两头加塑料塞。底脚横档采用1.2mm厚50mmX30mm椭圆形钢管。中间横档采用1.2mm厚49mmX20mm椭圆形钢管圆弧设计增加学生腿部活动空间，符合国家标准。 5. ★升降管两侧各焊接一个铁挂钩，尺寸28\*33\*50mm，承重量≥30kg 6. 座椅脚内管采用1.2mm厚54mmX25mm椭圆形钢管，外管采用1.2mm厚60mmX30mm椭圆形钢管，底脚横档采用1.2mm厚50mmX30mm椭圆形钢管。座背管采用φ19x1.2mm圆钢管，网架采用4m钢筋网孔，符合国家标准。 7. ★课桌椅脚套采用塑料脚套+耐磨弹性体二次成型，尺寸：60\*37\*60mm。   8、此款课桌椅采用无级升降调节装置，内部采用直径12\*260mm和直径12\*170mm镀锌处理的螺纹丝杆，配铝合金壳体及齿轮，丝杆上安装优质传动杆56\*340mm钢珠轴承，使用时更灵活，增加使用寿命。升降杆两头为ABS工程塑料制作，每个班级配升降手摇工具一套，老师可以根据学生身高，对照浙江省中小学课桌椅标准可随时进行调整，使用方便、实用。  8、铁器紧固件使用弹簧垫圈，所有螺丝为定制五金件，钢制部分采用二氧化碳保护焊接，表面粉末静电喷塑，光洁度90%以上，硬度达0.4，冲击力>4N/M。铁件颜色搭配协调（颜色由学校确定）。  9、采用优质品牌木器专用环保型半亚光辊涂UV透明漆，附着力强，漆膜强韧，流平性高；工艺采用自动辊涂流水线涂饰，漆膜具有硬度、丰满度、附着力、耐污性、耐溶剂等效果；环保符合国家《GB 18581-2009 室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》强制性标准要求。 | 341套 |
| 2 | 安装 | 原有设备拆除搬迁，需运送上楼，送货时间在公示期后2天内完成。 |  |

**二、供应商资格要求：**

1.符合政府采购法第二十二条之供应商资格规定；

2.供应商资格面向中小企业，投标人须提供中小企业证明资料并加盖公章，以附件形式上传；

3.本项目不接受联合体投标。

**三、其他要求**

★1.预成交单位需在竞价开始48小时内免费提供一套样品到学校，样品待学校按技术参数要求认可后再确认成交，样品不合格或不提供样品则取消中标资格。

# 2.项目要求采购的商品，中标供应商应当根据采购人要求送货到指定地点，因该项目为教室老旧桌椅换新，供应商报价应包含运费、人工费、安装费、售后服务费、税费及原教室老旧桌椅搬运到指定地点等所有费用。

3.中标供应商需具有较强的服务能力，课桌椅质保期：2年。

4.交货期:公示期后2天内完成设备安装和调试。

5、中标方提供包括设备提供、设备安装、联调测试和培训等全套服务内容。

6、报价单位必须认真审核询价文件所有要求，如明知不满足招标文件要求进行恶意竞争的，将根据《政采云平台电子卖场权益维护及纠纷处理规则》的规定报财政部门处理。

7、投标金额包括所有配件、安装调试和培训费用。