|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 服务内容 | 服务数量 | 服务要求 | 价格 |
| 永嘉县公安局交通警察大队警务通工作包 | 工作服务包 | 28套 | 1.须提供符合浙江省公安厅“浙警云端”要求的通道加密软硬件服务 2.合同期内须协助分析流量、通话、短信等套餐用量，并定期提供报告 3.协助完成原有警务套餐内容的优化及延续 |  |
| 集成服务 | 28套 | 包含安装、调试等，接入并集成浙江省公安“浙警云端”配套安全管控系统、加密卡证书、驱动、安装、适配等工作。 |  |
| 维护服务 | 28套 | 1、承诺提供所投产品原厂三年免费保修服务（人为原因除外），7\*24小时技术支持；  2、原有部分的软件更新服务。 |  |
| 省厅接入服务 | 28套 | 3年警务终端加密、管控、运维费用 |  |
| 警务通通讯终端及附属设备 | 28套 | ★安全双操作系统架构，各系统能单独运行，逻辑上完全隔离，双系统之间任何用户数据不能共享；★国产芯片，八核；运行内存≥12GB，机身内存≥256GB，支持NM存储卡扩容；屏幕尺寸≥6.69英寸；后置摄像头：≥5000万像素超光变摄像头，支持4K视频录制，支持可变光圈，支持光学变焦，支持OIS光学防抖；★支持GPS/AGPS/GLONASS/北斗/GALILEO/QZSS/NavIC；★全网通，支持双卡双待；电池容量≥4750mA（典型值），支持无线超级快充，支持无线反向充电；★蓝牙5.2，支持低功耗蓝牙，支持SBC、AAC，支持LDAC和L2HC高清音频；支持IP68级别防护；支持屏内指纹、环境光传感器、霍尔传感器、陀螺仪、指南针、重力传感器、接近光传感器、Camera激光对焦传感器、色温传感器；含充电器，数据线，电池（内置） |  |
|  | 打印方式:行式热敏打印;纸张类型:热敏卷纸;纸张规格:57.5±0.5mm;纸卷直径:≤40mm;分辨率:8dot/mm(横向),203dpi;打印速度:60mm/s[15行/秒];字库编码:GB18030、UNICODE;指令集:ESC/POS兼容指令集;异常处理:缺纸检测、低电量检测、过热保护;打印功能:汉字、英文、数字/符号、图形、预存图形/一维条码、二维条码;打印能力:一次充满电可连续打印200米(12.5%的打印密度);待机时间:一次充满电可静态待机130小时;打印头寿命:50Km;通信接口:RS232 串口 蓝牙（V2.0 CLASS 2,SPP协议）/USB DEVICE2.0 接口;显示器:128×32点阵 OLED显示屏;电池类型:可充电锂电池;电池容量:1,500mAh/7.4V;电池寿命:充放电次数大于500次;充电器:电源适配器，DC接口; |  |

标★项需在三个工作日内提供证明材料