此处郑重提示各位供应商请认真阅读下述参数明细表和商务要求，应确保响应内容真实有效，准确完整。预成交供应商需提供符合响应内容的产品。成交后，若不能提供符合响应内容的的产品，我院会将此失信行为通报政采云平台及监督部门，作出相应的信用惩戒，情节严重者将加入失信黑名单。

注意：因平台发布内容受限，主机（1台）和内机（3台）是分开报价，但为了安装和售后的顺畅衔接最终以总价最低的供应商为本次的中标供应商。

一、空调主机及内机参数清单



二、材料及安装报价

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **材料名称** | **材料规格** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | 分歧器 |  | 2 | 只 |  |
| 2 | 冷媒连接铜管 | φ19.05/磷脱氧铜 | 14 | 米 |  |
| 3 | 冷媒连接铜管 | φ15.9/磷脱氧铜 | 14 | 米 |  |
| 4 | 冷媒连接铜管 | φ12.7/磷脱氧铜 | 4 | 米 |  |
| 5 | 冷媒连接铜管 | φ9.52/磷脱氧铜 | 24 | 米 |  |
| 6 | 保温管材 |  | 1 | m³ |  |
| 7 | 冷凝水管 | DN25-40/U-PVC | 25 | 米 |  |
| 8 | 冷媒充注 | R410A | 20 | kg |  |
| 9 | 信号线（含护套） | 2mm2 ×1 /单芯线 | 1 | 项 |  |
| 10 | 室内安装费 |  | 3 | 台 |  |
| 11 | 其它安装施工材料 |  | 1 | 项 |  |
| 12 | 主机安装 |  | 1 | 台 |  |
| 13 | 室外机基础 |  | 1 | 项 |  |
| 14 | 室外机吊车 | 按法院层高实际费用 | 1 | 项 |  |
| 15 | 温控器 |  | 3 | 个 |  |
|  |  | **材料及安装小计** |  |  |  |

**商务要求：**

1、控制端口可以与我院自主研发软件相对接。

2、供应商要求：供应商必须是厂家授权代理商并提供相应证明。

3、本项目为交钥匙工程，投标总价包含空调设备、安装费、税费等一切所有费用,项目实施过程中合同价格不予调整，供应商自行承担报价风险。

4、中标供应商需要在甲方预付款（合同金额的50%）到账后7天内交货，交货后在具备安装条件下15天内完成产品安装，在具备调试情况下进行调试和使用交付。交货时，所有货物应保证是未使用过的原厂原包装产品全新设备，并提供相关产品合格证等资料。货物在安装过程中内发现有质量问题，中标供应商负责无条件更换新机。

5、本项目需与整体装修工程相配合，工作程序复杂，需提前查看现场，与装修工程相衔接，并自行统计工程量、安装及提供相应服务。

6、本项目产品需要提供18个月质保。

7、所有报价供应商均为认同并遵守本在线询价中的所有要求。

8、针对上述要求，报价单位必须认真审核询价文件所有要求，如明知不满足询价要求进行恶意竞争的，将根据《政采云平台电子卖场权益维护及纠纷处理规则》的规定报财政部门处理。