|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **牡丹牌MD5037XQCCHEV型押解车配置清单**  **----采用传祺E8型插电混动商务车改装** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 序号 | 功能分类 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 备注 |
| 1 | 底盘车型 | 底盘整车 | 广汽传祺 | E8 | 1台 | （原车7座汽油改装后6座含司机）1.8L 汽油 自动挡 |
| 2 | 警示系统 | 长条警灯 |  |  | 1套 | 1.2M 100W警报器 |
| 外观 | 自制 | 自制 | 1套 | 04制式外观 |
| 3 | 监控系统 | 囚笼监控 | 海康威视 |  | 1个 | 广角防暴带拾音 |
| 驾驶区监控 | 1个 | 广角带拾音 |
| 取证主机 | 1套 | 8路取证主机，含4G传输、WiFi传输、北斗定位 |
| 显示屏 | 1台 | 10寸显示屏 |
| 4 | 车辆改制 | 囚笼隔离栏及后门 | 自制 | 自制 | 1套 | 定制喷塑打孔，留驾驶舱与押解仓的门，后部隔断单侧开门，外部打开。 |
| 地环 | 自制 | 自制 | 1套 | 定制不锈钢地环 |
| 底板 | 自制 | 自制 | 1套 | 定制花纹铝板，耐磨防滑 |
| 防爆网 | 自制 | 自制 | 1套 | 定制囚笼内不锈钢防爆网，冲孔做软包 |
| 5 | 辅料 | 辅料 | 自制 | 自制 | 1套 | 改装过程中，油漆、电器、及各种易耗品 |

| MD5037XQCCHEV型囚车简介 | |
| --- | --- |
| 产品介绍 | 牡丹牌MD5037XQCCHEV型囚车是采用广汽传祺E8 7座车改装，整车配置长条警灯、行李舱囚笼等车载警用装备以及电源接线盒、电源控制器等供电系统。 |
| 功能描述 | **供电系统：**车载设备使用汽车电瓶供电，整车设备供电由汽车ACC统一管理控制，有利于保护汽车电瓶不损害；  **图像采集及传输（4G）选装；**  用于侦查取证，实时图传  **囚车：押解** |
| 车型图片 | **f74406d591ece2e9e1756df57bbfea5cc2d85a615704d8a2095c31abc96547cf2985a3080452aef969eecd3ac63f3**  **1647b02c9cedb316f29a339cbb97eb4**  **8bcb3ce8a819c7fadcd704d95338f70** |