钢制高低床技术参数、要求

一、钢制高低床

1. 长2000mm\*900mm\*1800mm
2. 立柱方管尺寸不得低于20mm\*20mm\*1.5mm
3. 正梁矩管尺寸不得低于50mm\*30mm\*1.5mm
4. 侧梁矩管尺寸不得低于50mm\*25\*1.5mm
5. 蚊帐杆尺寸不得低于20mm\*20mm\*1.2mm
6. 防滑爬梯尺寸不得低于20mm\*20mm\*1.5mm
7. 下铺拥有2个加大抽屉，厚度不少于0.8mm，抽屉尺寸 与鞋架尺寸设计合理
8. 床腿护脚套防滑水防腐蚀
9. 每张床配有2张相应尺寸的木床板

**（各尺寸数据均包含漆面厚度）**

二、安装及其他需求

1、免费安装新购钢制高低床。

2、免费将二楼5张单人钢制床拆卸并搬运至五楼房间并安装，免费将五楼20张钢制双人床拆卸并搬运至三楼房间并安装。