A3高速扫描仪采购需求

1. **设备清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **品牌型号** | **主要参数** | **单位** | **数量** |  |
| 1 | A3高速扫描仪 | 佳能DR-6030C | 文稿送入类型： 自动或手动送入， 文件尺寸 宽度：50.8-305mm ，长度：70-到3000mm, 双通道扫描路径 U型通道和直通行通道并存, 常规试卷U型通道堆叠扫描，并带有直通型进出纸通道实现如身份证、卷宗封套等特殊材料直接扫描 扫描元件： CMOS图像传感器 光源： LED(红，绿，蓝) 送稿器容量 ≥100张 扫描面 单面/双面 扫描模式 黑白/错误扩散/高速文本增强/高级文本增强/高级文本增强II /8位(256级)灰度/24位彩色/自动色彩检测 分辨率 ≥600dpi 进出纸方式 下置直通道进纸，上置U型通道出纸，扫描时送稿器堆叠纸张由上方第一张开始进纸，减少卡纸率 扫描速度(A4，200dpi，LTR） 黑白、灰度模式下不低于： 80ppm(单面)，160ipm（双面） 图像输出格式 JPEG ; TIFF; BMP; PDF；可检索双层PDF 其他功能：超声波双张送入检测，继续模式，减少莫尔纹，防止渗透/移除背景，移除装订孔，除色，自动纸张尺寸检测，文本方向识别，跳过空白页，歪斜矫正，双流输出，预扫描，用户首选项，歪斜检测，gamma矫正，移除边框，孤立点移除，边缘增强，Add-on | 台 | 1 |  |
| 最高限价： | 25000 |

★ 1、报价单位必须认真审核采购清单所列的参数、数量及配件所有需求，参数必须全部符合。供货前提供产品功能演示，用户针对所投产品功能逐一验证。。