**2024年诸暨市职教中心灭火器箱子等器材采购要素**

**1、采购内容**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 控制单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 灭火器箱子 | 浙安 | 55\*35\*17.5 | 36 | 只 | 55 | 1980 | **本项目包含原旧设备的拆除及新设备的安装** |
| 2 | 交联聚乙烯绝缘电线 | 中策 | RVS2\*2.5平方（红绿） | 1300 | 米 | 6 | 7800 |
| 3 | 低烟无卤阻燃耐火双绞线 | 宝胜 | WDZBN-RYJS2\*2.5 | 1300 | 米 | 6.5 | 8450 |
| 4 | 镀锌线管（带辅料） | 知茗 | KBG导管 20×1.0G20 | 850 | 米 | 7 | 5950 |
| 5 | 线槽 | 同正 | 4公分 | 1232 | 米 | 7 | 8624 |
| 6 | 镀锌开关盒 | 知茗 | 86型 | 36 | 个 | 4 | 144 |
| 7 | 明盒 | 鸿雁 | 86型 | 68 | 个 | 4 | 272 |
| 8 | 五孔插座 | 正泰 | 86型 | 104 | 个 | 12 | 1248 |
| 9 | 电工胶布 | 3M | 3M 1600 | 49 | 卷 | 7 | 343 |
| 10 | 蓄电池 | MUST | 12V38A | 30 | 个 | 315 | 9450 |
| 11 | 消防联动消防广播未动作检修 | 警正 | 消防故障线路检测维修 | 1 | 项 | 2200 | 2200 |
| 合计（元） | | | | | | | 46461 |  |

## **2、商务要求**

**1.供应商报价应包含原旧设备的拆除及新设备的安装费用、运费、人工费、售后服务费、税费等所有费用，供应商需提供国家消防设施工程二级资质及以上原件证明，无法提供者本次竞价无效。**

**2.竞价结束后预成交供应商需在24小时内各提供样品1份及国家消防设施工程二级资质原件证明到诸暨市职教中心，由学校验收,样品验收合格后再确认成交，不合格本次竞价作无效处理。**

**3.中标供应商要按照本竞价单规定的商品规格、型号、名称供货，本项目要求采购的所有商品，中标供应商应当根据采购人要求送货到指定地点。**

**4.本项目所有商品，质保期为一年，需提供原厂质保函，质保期内出现质量问题(包括发现所供产品非原厂正品)，应免费更换。同时所有商品应适配学校原有消防系统，在对消防改造的同时必须兼顾与各学校原有消防系统的兼容性，如因设备不兼容导致不符合消防要求的，作为验收不合格处理。**

**5.供应商必须满足以上全部商务条款,否则竞价无效。供应商参加此次竞价，即视为完全了解、明白并同意上述要求。一旦发现虚假响应，即使确认成交也将被取消供货资格，采购人有权追究供应商责任并向监管部门投诉。**

**6.供货方式**

**6.1中标人需安排专人负责免费供货到学校指定位置，不接受快递包裹。**

**6.2本采购项目在中标确认后5个工作日内供货并安装调试完成。**

**6.3交货地点为诸暨市职教中心内，具体位置由学校指定。**

**7.验收与付款**

**合同生效及到货、安装调试完成后，按照相关质量标准、技术规范要求等，学校组织人员对货物进行验收。验收合格并收到中标人正规发票后6个月内付给合同总价的100％。**

**浙江省诸暨市职业教育中心**

**2024.11.19**