**诸暨技师学院公共区域等矿棉板吊顶竞价安装要求**

项目概况：

本项目位于诸暨市技师学院行政楼公共区域及会议室、报告厅等，总施工面积约468平方米。

一、施工前应拆除原有石膏板吊顶，并将建筑垃圾清运干净。对原来灯位线进行排查，免费更换老化的电线。烟雾报警器、信号放大器、吸顶喇叭等设备在拆除石膏板吊顶的时候应保护妥当，在安装矿棉板吊顶时按原有点位安装。原有照明灯具统一换成LED面板灯（灯具由学校提供）。

二、吊顶所使用的板材必须使用校方所指定的品牌、型号、规格、参数等。

三、报价前务必到现场踏勘，确认施工方案，因不到现场确认，后期产生的所有费用均由中标方承担。预中标供应商未按技术参数要求提交，采购人可按无效处理。在所供商品交付时，供应商需向采购人提供相关品牌注册证书、产品质量合格证等必须具备的相关资料和必备附件。中标供应商需安排专人负责供货到校，不接受快递包裹等。本项目要求采购的所有商品，中标供应商应当按照采购人需求先完全送货到指定地点由校方验收，验收合格后安装完成。供应商报价应包含运费、人工费、吊顶拆除费、建筑垃圾清运费、垃圾处置费、售后服务费、税费等一切费用。本项目所有商品应负责保修，保修期5年。最终解释权归学校所有。

四、施工现场部分附图：

****



