名称：纯后级广播功放

型号：AVP1065

参数：

1.100V、70V定压输出和P1输出（平衡、不接地）。

2.5单位LED显示器，作状态显示。

3.6.35mm插口和XLR插口可方便地实现环接。

4.输出短路保护并示警。

性能规格：

1.额定输出功率 650W

2.最小源电动势 ≤1000mV

3.信噪比 ≥77dB（宽带）

4.频率响应 80Hz—16kHz （±3dB）

5.总谐波失真 ≤1%（1kHz，正常工作条件）

6.指示灯 “电源”，“削顶”，“信号”，“保护”和“超温”

7.保护 高温，直流，短路

8.电源 AC220V/50Hz

9.额定功耗 1000W

