蒸饭柜具体要求

1. 尺寸：1470\*670\*1530mm；功率/电压：24KW/380V；输入蒸汽气压：0.02Mpa；蒸饭量：120kg；可供人数：600人；盆数：24；结构形式：双门；配24个304不锈钢加厚蒸饭盘；
2. 外壳采用全不锈钢拉丝板制作，高压加厚整体发泡层，满足食品接触产品安全标准；3.全自动微电脑触摸控制系统，具有时间预约功能、时间和温度自动显示功能、自动进水功能、防干烧功能；
3. 蒸饭柜电热管为日用管状电热元件，采用耐高温、耐腐蚀的316不锈钢材质制作，且符合JB/T4088-2012《日用管状电热元件》标准；

5.产品标准需符合GB4706.1-2005及GB4706.34-2008，
6.制造商蒸饭柜系列产品需符合IEC 60335-1-2004及IEC60335-2-42:2002标准。