|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 品牌 | 参考图片 | 数量 |
| 1 | 升降课桌凳 | 一、课桌规格：长660mm\*宽460mm\*高760mm（可升降）  1、桌面：规格长660mm\*宽460mm ，桌面材质采用18mm厚三聚氰胺双饰面高密度板；桌面上端设有一个笔槽，规格长253mm\*宽28mm；桌面靠胸前有个长500mm\*宽27mm的凹型长条。桌面靠胸前两侧各有长80mm\*宽27mm的位置上表面向下倾斜45°呈斜坡状。桌面四周边缘封边、笔槽采用PP塑料一次性无接头注塑封边一次成型，左右两边及后方边缘注塑封边宽度为30mm。  2、桌斗：形状为双层开口，采用0.9mm优质冷轧钢板冲压成型。  3、升降片：上宽340mm\*下宽233mm\*总高370mm，上层桌斗高168mm，下层桌斗高202mm，采用厚度0.9mm优质冷轧钢板经模具冲压一次成型。  4、桌架：桌架立柱采用双柱设计，立柱有横杆连接。桌架立柱、立柱横杆采用50mm\*20mm\*1.2mm厚优质椭圆钢管，地脚管采用50mm\*20mm\*1.2mm厚优质椭圆钢管弯曲成型。  5、脚套：地脚管两端均配有脚套，脚套采用环保PP塑料一次性注塑成型。  6、钢材焊接方式为二氧化碳保护焊接,焊接表面波纹均匀。  二、课凳规格：长340mm\*宽240mm\*高420mm。  1、凳面规格：长340mm\*宽240mm\*厚18mm，材质采用18mm厚三聚氰胺双饰面高密度板；凳面四周边缘封边采用PP塑料一次性无接头注塑封边一次成型。  2、凳架：凳架立柱采用4根25mm\*25mm\*1.2mm优质方管，立柱横杆采用25mm\*25mm\*1.2mm优质方管。  3、脚套：采用环保PP塑料一次性注塑成型。4、钢材焊接方式为二氧化碳保护焊接,焊接表面波纹均匀。  三、一桌一凳为一套。 | 由校 | 34f1d8b07d00b0825b34c32b0f0300b | 800套 |

**一、供货要求**

1、报价供应商必须提供本竞价单规定品牌厂商的“课桌” 和“课凳” 检测报告并加盖公司公章。

2、预中标后24小时内提供符合技术参数的样品一套。样品带有logo 。待学校样品验收合格后再确认成交，不合格本次竞价作无效处理

3、中标供应商必须按照本竞价单规定的品牌、商品规格、型号、名称供货，不符合的本次竞价作无效处理。

4、中标供应商必须在学校确认成交后15个工作日内送货至学校，按照本采购要求供货，不得更改品牌、参数要求。

5、投标供应商具有较强的服务能力，配备较强的技术队伍，能提供快速的售后服务响应或者保证到达现场服务响应时间不超过2小时。

6、桌凳完成安装后随机选取一个教室进行空气质量检测，检测报告结论必须为合格。

1. **服务要求：**
2. 报价需包含安装，运费，上楼等所有费用。

2、质保期：验收合格后，提供不少于1年的免费产品质保。

3、供货期：合同签订后。15个工作日内将合格货物送达甲方指定的地点，待学校验收合格后再安装。