一、产品参数：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **品牌** | **雷达牌** | **型号** | **ZB5030XGCBEVRSD13** |
| **车辆类别** | **纯电动工程车** | **货箱尺寸（长/宽/高 mm）** | **1525×1450×1036** |
| **外形尺寸（长/宽/高 mm）** | **5260×1900×1830** | **轴距(mm)** | **3120** |
| **总质量（Kg）** | **2840** | **整备质量（Kg）** | **2105** |
| **前排乘客（人）** | **2+3** | **燃料种类** | **纯电动** |
| **电机型号** | **TZ184XY180** | **轴数** | **2** |
| **电池包容量(kwh)** | **63** | **发动机生产商** | **山东唐骏欧铃汽车制造有限公司** |
| **电机峰值功率(kw)** | **200** | **续航里程(km)** | **410** |
| **电机峰值扭矩(Nm)** | **384** | **前/后悬架** | **前后独立悬架** |
| **接近角/离去角** | **20/24** | **车身结构** | **承载式车身** |
| **最高车速（km/h）** | **185** | **轴荷** | **1110/1730** |
| **前悬/后悬（mm）** | **960/1180** | **轮胎规格** | **225/65R17** |
| **前轮距** | **1600** | **后轮距** | **1620** |

1. 随车配件：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 水带 | 1、严格按照GB6246-2011《消防水带》标准进行生产。水带口径为65mm。标准工作压力≥1.3MPa，爆破压力≥4.00Mpa，每卷长度为20米。 | 1 | 盘 | 内扣式 |
| 2 | 水带 | 1、严格按照GB6246-2011《消防水带》标准进行生产。水带口径为80mm。标准工作压力≥1.6MPa，爆破压力≥4.00Mpa，每卷长度为20米。 | 1 | 盘 | 内扣式 |
| 3 | 异径接口 | 1.材质：全铝2.公称压力：1.6MPA 强度压力：2.4MPA3.固定类型：内扣式4.功能：65转80 | 2 | 件 | 内扣式 |
| 4 | 水带包布 | 1.涤纶丝材质，铸铁接扣2.总长：≤47cm | 1 | 件 |  |
| 5 | 多功能水枪 | 1.枪体采用铝合金材质T5热处理，表面阳极氧化处理，开关及手柄材质阻燃耐磨塑料，耐高温、抗摔，聚四氟乙烯球阀密封圈，不锈钢螺丝，橡胶保护套，不锈钢旋转喷雾齿。2.流量≥8×（1±8%）L/s；射程≥33.5m；喷射压力：0.6Mpa；喷雾角度：0-100° | 1 | 支 | 内扣式 |
| 6 | 手动破拆工具套装 | 1.用于常规手动破拆作业。包括：铁锹、铁铤、消防斧、丁字镐、铁锤、冲击式手动破拆工具（由冲杆、拆锁器、金属切断器、凿子、钎子等部件组成）。 | 1 | 套 |  |
| 7 | 排水泵 | 1. 发动机：四冲程，单缸，风冷
2. 出入口径：≥80mm
3. 总扬程：≥30m
4. 吸水扬程：≥8m
5. 流量:≥60m³/h
 | 1 | 台 |  |
| 8 | 多功能摄像手电 | 1.多用功能，具有照明、摄像，拍照，录音。 2.4G大容量内存，支持全天候高清晰（1080×640）视频摄像，便捷的USB接口与电脑通讯，方便数据上传下载。 3.照明光源采用3个进口高亮度白光LED灯珠，3种光源（强光/弱光/暴闪）调节模式，使用寿命长达10万小时。反射器采用高科技表面处理工艺-桔皮铝合金反光杯，反光效率高，钢化玻璃镜片，照射距离可达200米以上。 4.高能量可充电锂电池，容量大、寿命长，自放电率低，经济环保。电池充满电后，可连续工作4-10个小时以上。 5.高硬度铝镁合金外壳，确保其能经受强烈冲击；防雨并耐高低温、高湿性能好，可在各种恶劣环境条件下使用。 6.额定电压：≥3.7V额定容量: ≥4200mah额定功率（LED）：3x3W光源（LED）平均使用寿命:≥100000h视频格式:AVI外壳防护等级:≥IP65 | 1 |  |  |

参数要求

核心参数要求:商品类目: 皮卡

次要参数要求:动力系统:纯电动;颜色：白色