**城区幼儿园建设项目（金狮湖幼儿园）饮水机采购项目需求**

| **项目** | **内 容** | | **数量** | **参考图片** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **幼儿园饮水机**  指定品牌；惠泉、中禧淳、永宸  1.尺寸：500\*380\*1050MM（±50MM）；  2.功率，电源：2KW，220V/50HZ；  3.热胆容量：≥18升；供水量：温开水≥60升/时；  4.▲五级过滤配置：PP棉滤芯+颗粒活性炭滤芯+超滤+颗粒活性炭滤芯+炭棒滤芯，（提供整机涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件彩色扫描件和出水水质报告；提供由第三方检测机构出具的整机出水水质检测报告彩色扫描件）；  5.▲采用不锈钢热胆（提供对应所设品牌单位一致有效期内的涉水批件彩色扫描件）；  6.▲304不锈钢防溅板、304不锈钢箱体、304不锈钢水槽、304不锈钢热交换器、304不锈钢水嘴、304不锈钢加热管内胆，元素符合GB/T 20878-2024标准，符合06Cr19Ni10（304）的成分要求。测试成份结果要求明细表：C≤0.08、Si≤1.00、Mn≤2.00、P≤0.045、S≤0.030、Cr18.00~20.00、Ni8.00~11.00。（提供二龙头温热饮水设备产品品牌单位一致的部件检测报告彩色扫描件，带有CMA或CNAS标识）；  7.提供饮水机所投品牌一致的水胆食品接触产品安全认证：投标文件在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询对应（水胆)认证一致有效期内的官网含有网址截图；  8.温开水安全技术：采用热交换节能技术，回收开水热能，热交换器外壳要求304不锈钢防护外壳，温开水出水水温可在35℃—85℃范围内任意调节。温开水应为热交换器交换原理，不得采用开水和常温水混合的方式。水不开无水出，全自动运行，核心部件热交换器与投标产品整机为同一品牌（提供热交换器《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》彩色扫描件）；  9.▲食品卫生要求：整机符合GB4806.11-2016、GB4806.7-2023、GB4806.9-2023，GB4806.1-2016 要求保证出水卫生安全。（提供与投标产品型号一致的整机《食品接触产品卫生认证证书和食品级报告》彩色扫描件）；  10.提供所投产品符合GB/T26572-2011，GB/T 26125-2011电品电子产品ROHS认证证书；  11.▲所投二龙头幼儿饮水机产品品牌单位一致的认证证书，具有GB/T 10125-2021(试验周期为240h的中性盐雾试验(NSS))、GB/T6461-2002(保护评级10级)产品防腐蚀性能认证证书；投标文件在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询对应（GB/T 10125-2021(试验周期为240h的中性盐雾试验(NSS))、GB/T 6461-2002(保护评级,10级)认证一致有效期内的官网含有网址截图；  12、液晶玻璃面板、温水实时温度显示，微电脑程控预约开关机、智能控制系统、自动故障代码。提供机器实物图佐证。 | | 12 |  |
| 2 | **办公饮水机**  指定品牌；惠泉.中禧淳.永宸  1.尺寸600\*500\*1730mm；(±50MM）；  2.功率，电源：3KW，220V/50HZ；  3.热胆容量：≥30升，供水量：开水≥50升/时；  4.▲五级过滤配置：PP棉滤芯+颗粒活性炭滤芯+超滤+颗粒活性炭滤芯+炭棒滤芯，（提供整机涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件和出水水质报告彩色扫描件）；  5.液晶玻璃面板、温水实时温度显示，微电脑程控预约开关机、智能控制系统、自动故障代码。提供机器实物图佐证；  6.▲304不锈钢防溅板、304不锈钢箱体、304不锈钢水槽、304不锈钢水嘴、304不锈钢加热管内胆，元素符合GB/T 20878-2024标准，符合06Cr19Ni10（304）的成分要求。测试成份结果要求明细表：C≤0.08、Si≤1.00、Mn≤2.00、P≤0.045、S≤0.030、Cr18.00~20.00、Ni8.00~11.00。（提供二龙头温热饮水设备产品品牌单位一致的部件检测报告带有CMA、CNAS标识）；  7.▲提供所投品牌一致的波纹管食品接触产品安全认证：投标文件在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询对应（波纹管)认证一致有效期内的官网含有网址截图；  8.▲所投二龙头幼儿饮水机产品品牌单位一致的认证证书，具有GB/T 10125-2021(试验周期为240h的中性盐雾试验(NSS))、GB/T6461-2002(保护评级10级)产品防腐蚀性能认证证书；投标文件在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询对应（GB/T 10125-2021(试验周期为240h的中性盐雾试验(NSS))、GB/T 6461-2002(保护评级,10级)认证一致有效期内的官网含有网址截图；  9.▲食品卫生要求：整机符合GB4806.11-2016、GB4806.7-2023、GB4806.9-2023，GB4806.1-2016 要求保证出水卫生安全。（提供与投标产品型号一致的整机《食品接触产品卫生认证证书和食品级报告》彩色扫描件）；  10.提供所投产品符合GB/T26572-2011，GB/T 26125-2011电品电子产品ROHS认证证书； | | 3 |  |
| **商务项目** | | **商务要求** | | |
| 一、  投标人资格及报价要求 | | 1.供应商必须符合政府采购法第二十二条规定的投标人资格条件，供应商报价必须满足招标文件明确的参数、功能和技术指标及相关检测报告、证书、试验报告等要求。其中带“▲”的参数供应商中标后必须在三天内提供（证明材料扫描件加盖制造商公章），否则作虚假应标处理，取消其中标资格，并上报相关部门处理。  2.此次采购方提供的报价单为最高参考报价，供应商报价不得高于采购方报价（包括所有单项报价），否则视为无效报价。  3.如有违规违约行为，将根据在线询价违约处理规则，依法依规提请政采云平台进行处罚，处罚内容包括停止推送报价信息、禁止报价等，并记入政府采购诚信档案。 | | |
| 二、  在线询价结果确认与验收要求 | | 本次询价以最低价为中标价。在线询价结果产生后，将对以下方面进行核实确认： 1.预中标供应商如果不符合本次在线询价的商务要求，则取消在线询价结果，对采购单位造成损失的由供应商承担。  所有设备预中标供应商应在得到采购单位最终确认后方可组织生产，否则造成的一切后果由供应商自行负责，对采购单位造成的延期及损失由供应商承担。  投标供应商需提供以下资料（报价时响应附件要求上传扫描件）不能提供者，做参数不符处理，采购方将不予确认结果。  3.1供应商应提供货物参数、功能和技术指标及相关检测报告、证书、试验报告等要求。  3.2 投标供应商的营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件；  4.验收过程发现交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量、安全要求不符合采购人最终协商要求或合同规定的，严格要求中标供应商进行替换。在中标供应商未提供符合要求的商品之前，被替换的产品由本单位免费使用，中标供应商不得撤回。  5.未能提供符合采购人要求的商品，则履约验收不合格，本单位有权拒绝支付货款，并视为中标供应商将前期提供的不合格产品免费赠予本单位 | | |
| 三、  服务及质量保证要求 | | 1.供应商报价包含货物到达甲方或甲方指定用户并能正常使用所需的一切费用，包括包装费、运输费、装卸费保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费、电缆等；  2.投标货物必须是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，满足采购单位的使用需求。要求原厂正品、质量过硬，符合在线询价中的参数要求，不得出现假冒伪劣产品，否则验收不予通过并拒绝支付货款；  3.对质量问题存在争议的，将送质检中心进行破坏性检测，检测标准依据最新国家标准和行业标准，检测费用由中标供应商承担。如中标供应商拒绝送检或拒绝承担检测费用的，视为自动放弃本项目。采购方拒绝支付货款；  4.质保期3年，全部产品终身维修，质保期内一旦发生质量问题，中标人保证在接到通知4小时内赶到现场进行免费修理或更换，质保期后零配件只收配件费。 5.合同签订后，卖方完成全部供货及安装、调试、培训等服务，通过买方验收后，开具实际合同金额100%的增值税发票，买方向卖方支付100%合同价款，具体支付以财政拨付时间为准；  6.合同签订后7天内完成供货，卖方因特殊原因需逾期交货的，需征得买方同意。如逾期交货未经买方同意，应向买方偿付违约金，每逾一周违约罚款按合同总价的5%计收，直至交货验收为止。（一周按7天计算，不足一周按一周计算）。逾期交货验收的违约赔偿最高限额为合同总价的10%，如违约金达到最高限额时卖方仍不能交货验收，买方可终止合同；  7.本参数为最低要求，不能满足为无效报价。 | | |