**浦江县第七中学电磁灶需求清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **详细说明** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** |
| 1 | 双电磁灶   | 推荐品牌：科宇恒邦/华磁/环球1.纯铜聚能线盘圈，磁感强，火力均匀强劲，电磁炉锅具无盲区受热均匀，特有保温结构，最大程度的减少热量分散，热效率高达92%以上。全不锈钢联众板材精工细制，台面一体成型，防虫，防漏电，防辐射三防结构，采用防水灌封技术，标准防水设计。炉身面板国标厚1.5MM，前梁国标厚1.2MM，背板厚国标1.0MM，侧板、后封板、底板国标厚0.8MM，门板国标厚1.0MM。2.采用德国进口双通道IGBT驱动芯片，确保IGBT在连续过流情况下仍得到可靠保护；双核32位MCU微处理器，能结合不同信息源进行多种数据的处理诊断和运算控制。采用32位高速数字信号处理器，性能卓越，内包含30多种自动保护功能锁相，用时记忆功功能，机芯功能灵活，可以做到1机多显；扩展485通信，定时定温，.智能微电脑控制系统，超温保护、自动故障检测、电压过高过低保护，做智能烹饪设备。 3.循环进出风口配合无刷风机，铲片式散热速度快，降噪静音。4.显示功能：7.彩屏的数码显示，显示器IPX8防水技术，提供相应证书、火力大小采用高精密磁控防水感应技术，精准掌控火力，宽电压范围，恒功率输出。开关组件在30℃环境中0到8档，功率显示(显示屏带有中文故障原因，方便维修处理)。故障代码显示(双LED显示系统，都可以显示用电量，当前输出功率，故障代码都有清晰的中文显示)。5.电磁炉具有预约开机时间功能，调节加热时间和自动停止加热功能。 6.双控系统：1、双系统火力控制，可启动LED无损触屏和把手变位器控两种火力调节，其中一个损坏，另外一个可以正常使用。2、可以通过LED无损触屏快速启动3种常用功能：定时(精确至秒)，定温(精确至度)，预约(精确至秒).▲7:所投产品通过商用电磁炉线盘连续48小时烧水测试无绝缘漆脱落.冒烟及散发刺激性异味的检测报告。▲8：所投产品通过GB 4806.9-2016食品接触用金属材料及制品食品安全国家标准▲9:所投产品通过食品接触产品安全认证证书，产品标准和技术要求 GB4806.1-2016GB4806.9-2016。▲10：所投产品通过GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全部分:要求》报告 ▲11：所投产品通过GB4706.52-2008《家用和类似用途电器的安全商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求报告。▲12：所投产品通过GB/117626.4-2008 《电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验)报告。▲13：所投产品通过GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分:通用要求》报告。▲14：所投产品通过GB/T 4208-2017中第14.2.8条款要求进行防水试验，防水等级达到（IP X8)。▲15：所投产品符合GB/T 27922-2011《商品售后服务评价体系》及 SB/T 10962-2013《商品经营企业服务质量评价体系》商用电磁灶的生产和销售及售后服务提供七星售后服务证书。尺寸：1900\*1050\*（800+400）功率：20kwx2 电压：380V   | 台 | 2 |  14000 | 28000 |
| 合计 |  大写：贰万捌仟元整 小写：28000元 |