白马幼儿园

三号教学楼监控新增2024年建设项目

招

标

需

求

浦江县白马幼儿园（盖章）

日期：2024年07月25日

1. **采购清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **推荐品牌** | **主要技术参数** | **数量** | **单位** | **备注说明** |
| 1 | 网络高清摄像机 | 海康威视/大华/华为 | ≥400万筒型网络摄像机 最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测 支持萤石平台接入 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同使用环境 1个内置麦克风 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m 符合IP66防尘防水设计，可靠性高  传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS  最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR  宽动态：120 dB  焦距视场角：2.8 mm，水平视场角：97°，垂直视场角：52.3°，对角视场角：114.3° 4 mm，水平视场角：78.8°，垂直视场角：40.5°，对角视场角：93.9° 6 mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：57.2° 8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角视场角：43.3° 12 mm，水平视场角：23.4°，垂直视场角：13.3°，对角线视场角：26.8°  补光距离：最远可达30 m  防补光过曝：支持  红外波长范围：850 nm  补光灯类型：红外灯  最大图像尺寸：2688 × 1520（默认2560 × 1440）  视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG  音频：1个内置麦克风  网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口  恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复  启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）  供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Class 3  电流及功耗：DC：12 V，0.41 A，最大功耗：5 W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.18 A~0.11 A，最大功耗：6.5 W  电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 防护：IP66 | 6 | 台 | 3号教学楼楼梯新增6台，接入1号楼录像机 |
| 2 | 摄像机支架 | 国产 | 壁装支架，专利技术可隐藏连接头线路，规范美观 | 6 | 个 |  |
| 3 | 监控硬盘A | 海康威视/大华/希捷 | 监控级专用硬盘≥8TB容量/根据上级规范，视频存储时间不得少于90天 | 1 | 块 |  |
| 4 | 监控硬盘B | 海康威视/大华/希捷 | 监控级专用硬盘≥4TB容量/根据上级规范，视频存储时间不得少于90天 | 1 | 块 |
| 5 | 8口千兆POE交换机 | 海康威视/大华/华为 | 8个千兆PoE电口、1个千兆电口 支持IEEE 802.3at/af标准 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：110 W | 1 | 台 |  |
| 6 | 视频信号线 | 国产 | 超五类网线，点对点布置，根据需要配置。 | 500 | 米 |  |
| 7 | 系统集成 | 国产 | 套管及辅材配件，设备运输搬运及安装调试，提供培训及三年保修服务；  **▲要求无缝对接校园原有监控系统，并推送对接县级平安校园管理平台。** | 1 | 批 |  |
| **施工 说明** |  | | | | | |

1. **商务要求**

1.报价时上传报价清单（格式后附）及技术偏离表（格式自拟），若未提交“报价清单”按无效报价处理、若未提交“技术偏离表”视同完全响应满足技术参数要求；

2.▲产品必须为原厂原包装供货，所有参数必须完全满足，否则视为无效报价，推荐品牌以外的报价也视为无效报价。报价结束确认成交前，采购方有权要求预成交供应商提供样机进行功能逐条演示，若不满足，作废标处理，并上报监管部门，记入诚信档案；

3.报价时间截止接用户预中标成交信息后，3个工作日内提供各产品技术参数中要求的相关资料，无法完整提供或逾期提供按无效报价处理；

4.合同签订后3日内交货到用户指定地点，7日内完成安装调试。

5.投标供应商若非本地公司须在本地有分公司、办事处或售后服务网点，配有专人和专线电话。设备出现故障或维修需求后，两小时内到达现场；如不能解决问题的，提供备机。

6.监控设备需提供3年质保服务（提供原厂商针对本项目质保承诺函原件）。

7.本项目为交钥匙工程，包括所有设备的安装调试，安装过程中涉及到的材料、人工、以及垃圾清运等费用均由成交供应商承担，项目完成时要保证安装设备的正常运行。▲需对接教育局“平安校园”管理平台以及县级智慧城市平台（符合“监控办”相关规范）。签订合同前提供承诺函。

1. **报价单格式**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **品牌型号** | **主要技术参数** | **数量** | **单位** | **单价** | **金额** | **备注说明** |
| 1 | 网络高清摄像机 |  |  | 6 | 台 |  |  |  |
| 2 | 摄像机支架 |  |  | 6 | 个 |  |  |  |
| 3 | 监控硬盘A |  |  | 1 | 块 |  |  |  |
| 4 | 监控硬盘B |  |  | 1 | 块 |  |  |  |
| 5 | 8口千兆POE交换机 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 视频信号线 |  |  | 500 | 米 |  |  |  |
| 7 | 系统集成 |  |  | 1 | 批 |  |  |  |
| **合计** | |  | | **元整** | |  | |  |