|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **04** | **双眼大锅灶**  参数：  尺寸：2300\*1300\*800+450mm  -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.5mm，实厚δ≥1.08mm； -灶架采用40\*40国标不锈钢方管厚1.5mm焊接；  -脚φ48厚壁铁管外套φ50不锈钢管，连不锈钢可调节脚； -采用不锈钢炉门，具有二道门设计，防止钢板温度过高，铁板和耐火水泥之间采用陶瓷纤细保温棉，具有很好的保温隔热效果；  -配助燃双鼓风机、摇摆龙头2个； -配90大锅2只； -燃料种类：柴油 -接驳口径：1寸 -接驳高度：250mm -功率/电压：5**50W**\*2/220V  ★提供产品符合国家GB 35848-2024要求，《强制性产品认证实施规则 燃气燃烧器具》（CNCA-C24-01:2024）的要求， 中国国家强制性产品认证证书；产品符合 CQC11-448001-2017 认证规则的要求的食品接触产品安全认证证书；符合 CQC13-448212-2019 认证规则要求的产品安全认证证书；符合 CQC61-445151-2015 认证规则要求的中国节能认证证书；符合 CQC61-445151-2015 认证规则要求的中国环保认证证书；符合GB 35848-2018 《商用燃气燃烧器具》大锅灶（双眼）的检测报告；提供符合商用燃气灶具的热负荷和热效率项目进行检测，所检项目符合GB30531-2014和相关产品标准CJ/T392-2012的要求,其能效等级为1级的能效检测报告。 | 台 | 34 |

|  |  |
| --- | --- |
| 商务要求1：  报价要求 | 1、供应商应提供货物的参数、功能和技术指标及相关检测报告、证书、试验报告等要求，（证明材料扫描件加盖制造商公章）**★**是本次采购的最低要求，投标供应商未按**★**要求不全或不能提供者，做参数不符处理，采购方将不予确认结果。  2、本次报价方式报总价。综合单价中应包含设计费、材料费、辅助材料费、制造费、配件费、人工费、购置费、拆除费、运输费、售后服务、装卸费、验收费、移位费、税金安装测试和其它等一切费用。  3、项目包含拆除原来的净化器等配套设备，搬移到甲方指定的场地；需链接电路至净化器； |
| 商务要求2:  询价结果确认与验收要求 | 1、预中标供应商如果不符合本次在线询价的商务要求，则取消在线询价结果，   1. 所有设备预中标供应商应在得到采购单位最终确认后方可组织生产，否则造成的一切后果有供应商自行负责，参数不符对采购单位造成的延期及损失理应由供应商承担。   3、投标供应商需提供以下资料（报价时响应附件要求上传扫描件）不能提供者，做参数不符处理，采购方将不予确认结果。3.1 供应商应提供货物参数、功能和技术指标及相关检测报告、证书、试验报告等要求，（证明材料扫描件加盖制造商公章）。 3.2 投标供应商的营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件  4、规定时间内将合格货物及时送达甲方指定的地点并完成安装摆放调试，如未按采购人指定技术参数及款式提供样品或不按规定时间安装到位的，采购方有权终止合同。验收过程发现交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量、安全要求不符合采购人要求或合同规定的，要求中标供应商进行替换，在中标供应商未提供符合要求的商品之前，被替换的产品由本单位免费使用，中标供应商不得拆回，未能提供符合采购人要求的，则履约验收不合格，采购方拒绝支付货款，并视为中标供应商将前期提供的产品免费赠予本单位。  5、投标供应商需提供详细安全施工方案，签订安全责任书，由此产生的安全事故及其他纠纷采购方该不任何负责任，本项目是交钥匙工程,投标人请仔细阅读**。** |
| 商务要求3：质保期及售后服务 | 1、.质保期：验收合格后，整机提供2年的产品保修期。  2、售后服务：报修时间，乙方应在接到保修电话0.5小时响应，1小时内派遣相关人员赶赴现场，2小时内维修完毕；发生紧急抢修事故的，乙方应在接到甲方通知后0.5小时内到达现场抢修，并于到达现场1小时之内排除故障。乙方未在约定时间内修复的或同一货物经3次维修后仍不能稳定、可靠运行的，甲方有权要求乙方免费更换新设备。  3、对质量问题存在争议的，将送质检中心进行破坏性检测，检测标准依据最新国家标准和行业标准，检测费用由中标供应商承担。如中标供应商拒绝送检或拒绝承担检测费用的，**依法依规提请政采云平台进行处罚，处罚内容包括停止推送报价信息、禁止报价等，并记入政府采购诚信档案。** |
| 商务要求4:安装及调试 | 由于开学时间临近，时间紧任务重，要求中标商在中标后3天内完成安装并调试完毕，能够使用。 |