**浦江县园区小学电磁灶（摇摆式汤炉）采购需求及商务要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数 | 实物图 | 品牌 |
| 1 | 电磁灶 （摇摆式汤炉）  1.选用SUS304-2B不锈钢板制作；  2.台面，实厚δ≥1.2mmm，层板，实厚δ≥1.08mm；  3.锅具：材质409#、实际厚度≥2.5mm。  4.面板为一次性折弯无焊接，防水防污垢四面可直接喷淋，符合防水等级要求；  5.移相搭桥电路控制技术，性能卓越运行稳定。  6.软启动设计、超宽工作电压设计，电路防磁干扰EMC模块设计，保护电网及电器设备，三重立体防辐射外壳屏蔽设计，防止磁场泄露；  7.配手摇齿轮，锅体可倾，方便出料、清洗方便；。  8.加热技术和效果：采用电磁感应加热技术，加热面具有仿明火效果。  9.配置≥200\*130mm显示屏，数字档位显示火力大小，电磁灶显示系统，▲需提供由国家行政部门颁发出具的、具有该技术的佐证文件（证明材料扫描）  10.中文显示故障原因，方便判断故障、维修处理电磁灶 故障自我诊断与分析控制系统，▲需提供由国家行政部 门颁发出具的、具有该技术的佐证文件（证明材料扫描）  11.漏电保护，过热保护，防干烧保护多重保护措施；  12.机芯采用分层次散热结构，机芯外壳全密封设计，机箱达到拒绝导电效果。  13.耐用磁感应霍尔元件原理滑竿控制，开关火力档位≥8 档以上.电磁灶控操作系统，▲需提供由国家行政部门颁发出具的、具有该技术的佐证文件（证明材料扫描）  14.▲需提供制作所需要的原材料符合GB/T2423.17-2008及GB/T6461-2002标准的304不锈钢型材板（板/圆管/方管/角钢/槽钢/子弹脚）通过1200小时及以上盐雾氛围实验，无缺陷面积、评级达10级，检测报告；  15.▲需提供制作所需要的不锈钢板符合 GB/T10125-2021、GB8624-2012标准目燃烧性能等级达A1级，检测报告；  16.▲需提供产品制作所用电缆线通过GB/T 5013.4-2008/1EC 60245-4:2004《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分: 软线和软电缆》的标准要求。JB/T 8735.2-2016《额定电压450/750V 及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第2部分: 通用橡套软电缆》的标准要求；检测报告；  电压/功率：380V/≥20-30KW；  参考规格：1500W\*1100D\*1200（mm）(≥300L)mm | 说明: null55cc8f21a116f150.jpg | 环球华磁名厨普迪 |
| **注：竞价结束后预成交中标人应在48小时内提供电磁灶（摇摆式汤炉）样品和带“▲”技术要求的（证明材料扫描件加盖制造商公章）送到浙江省浦江县仙华街道振兴路318号浦江县园区小学食堂，待验收合格后再确认成交，验收不合格或不提供样品及证明材料.则本次竞价作无效处理。** | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **商务**  **项目** | **商务要求** |
| 一、投标人资格及报价要求 | 1.▲供应商必须符合政府采购法第二十二条规定的投标人资格条件，供应商报价必须满足招标文件明确的参数、功能和技术指标及相关检测报告、证书、试验报告等要求。  2.欢迎推荐品牌或选用相当于该档次或以上的产品前来竞价。2.1▲供应商选择推荐品牌或选用相当于该档次或以上的产品前来竞价，都必须填写准确的品牌和型号必须满足招标文件明确的参数、功能和技术指标及相关检测报告、证书、试验报告等要求。2.2▲供应商选用相当于该档次或以上的产品前来竞价，必须提供品牌证明材料并且提供相关行政网站查询链接（证明材料扫描件加盖制造商公章），来证明供应商选用的品牌、相当于该档次或以上。  2.3▲不能满足参与竟价中标默认作无效处理，则作虚假应标，取消其中标资格。并报公共资源交易中心，依法依规提请政采云平台进行处罚，处罚内容包括停止推送报价信息、禁止报价等，并记入政府采购诚信档案。  3.竞价结束后预成交中标人应在48小时内提供电磁灶（摇摆式汤炉）样品和带“▲”技术要求的（证明材料扫描件加盖制造商公章）送到浙江省浦江县仙华街道振兴路318号浦江县园区小学食堂，待验收合格后再确认成交，验收不合格或不提供样品及证明材料.则本次竞价作无效处理。  4.▲投标方在浦江县必须有自己的售后服务点，（以金华地区营业执照为准营业范围需有厨具或厨房设备维修）不然作无效处理。  5.▲此次采购方提供的采购文件中的价格为最高限价，供应商报价不得高于采购方报价（包括所有单项报价），否则视为无效报价。  6.如有违规违约行为，将根据在线询价违约处理规则，依法依规提请政采云平台进行处罚，处罚内容包括停止推送报价信息、禁止报价等，并记入政府采购诚信档案。 |
| 二、在线询价结果确认与验收要求 | 本次询价以最低价为中标价。在线询价结果产生后，将对以下方面进行核实确认：1、预中标供应商如果不符合本次在线询价的商务要求，则取消在线询价结果，对 采购单位造成损失的有供应商承担。 2、所有设备预中标供应商应在得到采购单位最终确认后方可组织生产，否则造成的一切后果有供应商自行负责，对采购单位造成的延期及损失有供应商承担。 3、投标供应商需提供以下资料（报价时响 应附件要求上传扫描件）不能提供者，做参数不符处理，采购方将不予确认结果。3.1供应商应提供货物参数、功能和技术指标及相关检测报告、证书、试验报告 等要求。 3.2 投标供应商的营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件； 4、验收过程发现交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量、安全要求不符合采购人最终协商要求或合同规定的，严格要求中标供应商进行替换。在中标供应商未提供符合要求的商品之前，被替换的产品由本单位免费使用，中标供应商不得撤回。 5、未能提供符合采购人要求的商品，则履约验收不合格，本单位有权拒绝支付货款，并视为中标供应商将前期提供的不合格产品免费赠予本单位。 |
| 三、服务及质量保证要求 | 1、供应商报价包含货物到达甲方或甲方指定用户并能正常使用所需的一切费用，包括包装费、运输费、装卸费保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费、电缆等。2、投标货物必须是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，满足采购单位的使用需求。要求原厂正品、质量过硬，符合在线询价中的参数要求，不得出现假冒伪劣产品，否则验收不予通过并拒绝支付货款。 2、对质量问题存在争议的，将送质检中心进行破坏性检测，检测标准依据最新国家标准和行业标准，检测费用由中标供应商承担。如中标供应商拒绝送检或拒绝承担检测费用的，视为自动放弃本项目。采购方拒绝支付货款。 3、质保期2年，全部产品终身维修，质保期内一旦发生质量问题，中标人保证在接到通知4小时内赶到现场进行免费修理或更换，质保期后零配件只收配件费。 4、合同签订后，卖方完成全部供货及安装、调试、培训等服务，通过买方验收后，开具实际合同金额100%的增值税发票，买方向卖方支付100%合同价款； 5、合同签订后7天内完成供货，卖方因特殊原因需逾期交货的，需征得甲方同意。如逾期交货未经买方同意，应向买方偿付违约金，每逾一周违约罚款按合同总价的0.5%计收，直至交货验收为止。（一周按7天计算，不足一周按一周计算）。逾期交货验收的违约赔偿最高限额为合同总价的8%，如违约金达到最高限额时卖方仍不能交货验收，买方可考虑终止合同。 |