|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 品牌 | 具体参数 | 数量 |
| **立式六门冰箱**  （风冷双温） | 美的  海尔  比优诺  艾泰金斯 | 1.冷藏温度：-5℃～+10℃，冷冻温度：-18℃～-25℃，电压：220V，规格：1815\*760\*1980mm±0.5 ，容量：1450L,重量：220kg；  2.采用食品级SUS304--2B不锈钢制作，制冷剂采用R290；箱体加厚发泡层（55mm）保温节能；  3.内胆后片圆角设计、一体墙板，大容积设计，冰箱箱体整体深度760mm；  4.箱体边框防凝露设计，自动除霜，自动蒸发；  5.弹簧铰链自动回归门，不锈钢折弯门把手，超强耐磨万向轮；  6.电子温控，内置LED灯，先进风道降温快速，温差均匀；  **7.★提供符合国家GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》、GB 4706.13-2014《家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求》、GB 4343.1-2018《电磁兼容 家用电器、电动工具和类似器具的要求 第 1 部 分：发射》、GB 17625.1-2022《电磁兼容限值第 1 部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤ 16A）》要求，提供带CMA /CNAS字样的中国国家强制性产品认证证书及试验报告；需提供带CMA /CNAS字样的二级能效以上的能效检测报告。** | 1台 |
| 商务要求1：  报价要求 | 1、供应商必须上传本产品的参数、功能和技术指标及相关检测报告等要求，（制造商彩页或者图册，证明材料扫描件加盖制造商公章），**★**要求不全或没有上传，做参数不符处理；本次报价方式报总价，综合单价中应包含一切费用；供应商需实地勘探具体安装位置，所需材料及配件，（不接受快递及物流），本项目是交钥匙工程，采购方不再提供额外任何费用及其他材料。 | | |
| 商务要求2:  结果确认与验收要求 | 1、预成交中标人应在48小时内提供样品及技术参数所带“**★**”技术要求的（证明材料扫描件加盖制造商公章)，待试用15天验收合格后再确认成交，验收不合格或不提供样品及证明材料.则本次竞价无效处理;  2、**供应商参加此次竞价，即视为完全了解、明白并同意上述要求。** | | |
| 商务要求3： 质保期及售后服务 | 1、.质保期：验收合格后，整机提供2年的产品保修期。  2、售后服务：投标供应商非本地企业须在浦江有分公司或子公司，具有较强的服务能力与技术队伍；报修时间：乙方应在接到保修电话0.5小时响应，1小时内派遣相关人员赶赴现场，2小时内维修完毕；乙方未在约定时间内修复的或同一货物经3次维修后仍不能稳定、可靠运行的，甲方有权要求乙方免费更换新设备；  3、对质量问题存在争议的，将送质检中心进行破坏性检测，检测标准依据最新国家标准和行业标准，检测费用由中标供应商承担。如中标供应商拒绝送检或拒绝承担检测费用的；  **不满足以上条款竞价无效，将依法依规提请政采云平台进行处罚。** | | |