浦江中学5匹吸顶式空调（380V）采购安装项目

**采购需求**

**（▲条款为实质性响应条款，不允许负偏离，否则将导致投标无效）**

**一、技术参数、要求及数量：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数及要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 5匹吸顶式空调（380V） | ▲①属于节能产品政府采购品目清单,符合《房间空气调节器能效限定值及能效等级》依据GB21455-2019标准执行。或符合《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》依据GB19576-2019标准执行。▲②需提供由国家指定认证机构出具的，处于有效期之内的节能产品认证证书。冷暖类型：冷暖电辅▲③能效等级： 新2级能效及以上；④全年能耗效率：≥3.2▲⑤电压/频率：380V/50Hz；▲⑥制冷量：≥12000W⑦制冷功率：≤3800W；⑧工作方式：变频/定频；⑨制热量：≥13000W；⑩制热功率：≤3900W；⑪循环风量（m3/h)：≥2000⑫内机噪音：≤52dB(A)⑬外机噪音：≤60dB(A)▲⑭辅材：包括铜管80米（含内外机连接线及保温）、排水管、打孔、制冷剂、支架等。 | 台 | 4 |

本次采购的核心产品为5匹吸顶式空调（380V）**，**提供相同品牌产品。

**二、商务要求**

1. 报价要求：本次项目为交钥匙工程，报价应包含整机、配件材料、人工费、打孔、支架、拆移旧机费、税费、安装调试等所有费用。供应商需现场勘查后谨慎报价（铜管约80米）。

2. 安装要求：成交后，按业主要求及时进场施工，需配合装修进度施工；施工安全由供应商负责，采购方对施工安全问题不负任何法律责任。

3. 供货要求：成交签订合同后按业主要求送货，在施工现场交货（不接受快递物流等其他投送方式），并按业主要求安装调试完成。

4. 品牌型号要求：严格按照需求品牌型号报价，不得弄虚作假，产品必须符合国家节能标准，符合政府采购目录清单要求。

5. 售后要求：提供产品至少质保6年，售后服务要有及时性并且要有本地售后服务商，提供7\*24小时电话服务，7\*12小时的技术支持，接到报修需2小时内响应，48小时内维修完成。本项目无预付款，验收合格后进入结算流程。

6. 参加竞价的供应商，视为同意并遵守以上条款，供应商应评估自身履约能力，不接受中标后无故弃标等违约行为，恶意中标不履约的供应商，将依法依规提请相关主管部门处罚。