**浦江法院核心交换机设备采购需求**

**一、采购清单及参数**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **推荐品牌** | **技术参数** | **数量** | **单位** |
| 1 | 核心交换机 | 华为、浪潮、紫光恒越 | 1、采用国产芯片，提供官网截图证明或者提供权威第三方测试报告；  2、交换容量≥100Tbps，包转发率≥57600Mpps，以官网最小值为准，提供官网截图证明；  3、实配：双主控，2\*800W电源，48个千兆电口，48个万兆光口，11个千兆多模光模块，N1-智简园区高级包 ；  4、主控引擎≥2；整机业务板槽位数≥6；  5、适用600mm深度机柜；  6、设备高度≤10U；  7、支持独立的硬件监控板卡, 控制平面和监控平面物理槽位分离，支持1+1备份，能集中监控风扇、电源等模块，能调节能耗，提供官网截图证明或者提供权威第三方测试报告；  8、支持ARP表项≥256K；ARP学习速率≥1000/s，MAC地址≥1M；MAC学习速率>8000/s，提供官网截图证明或者提供权威第三方测试报告；  9、支持颗粒化电源，整机电源槽位数≥4；  10、支持VxLAN功能，支持VxLAN网络的自动化部署，提供官网截图证明或者提供权威第三方测试报告；  11、支持IEEE 802.1d(STP)、 802.w(RSTP)、 802.1s(MSTP)，提供官网截图证明；  12、支持PQ、WRR、DRR、PQ+WRR、PQ+DRR调度方式；  13、支持随路检测技术，使用可编程业务流检测网络质量，报文染色无需额外开销，计算真实业务流，并在任意时间地点检测链路质量，提供官网截图证明或者提供权威第三方测试报告；  14、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6；  15、考虑有线连接安全性，交换机支持Macsec，提供官网截图证明或者提供权威第三方测试报告；  16、支持 Telemetry 技术；  17、提供工信部入网证书  18、提供3年原厂质保函；  ▲19、根据省高院基础网络与网络安全集约化的要求，须与本院原有的S7706核心交换（SRUHX主控板）堆叠。  20、交货要求：中标厂商需要将设备发往金华市中级人民法院作初始配置，待配置完成后发往本院机房上架。 | 1 | 台 |

**二、商务要求**

(一）、资格说明：

供应商应确保中标后能正常供货，且必须满足以上全部商务条款，否则竟价无效。供应商参加此次竞价，即视为完全了解、明白并同意上述要求。一旦发现虚假响应，即使确认成交也将被取消供货资格，采购人有权追究供应商责任并向监督部门投诉。

（二）、诚信与责任：

1、招标所有参数作为实质性条款必须满足，否则视为无效报价。

2、供应商使用不符合参数要求、非推荐品牌的商品和服务进行恶意、低价报价，无正当理由放弃成交结果，相互串通，不按询价单、竞价单、需求单要求报价，造成采购单位工期进度延迟的，将向政采云、监督部门进行反馈情况，后果由供应商承担。

3、投标时，上传提供参数中要求提供的检测报告、证书复印件及质保函(加盖生产厂家公章、供应商公章)，否则竟价无效。

4、供货时商品原包装应完好无损，且未开封，包含所有官方原厂配件，说明书等资料。

（三）、项目报价：

1、本项目报价含供应商供应的产品交付采购方并能正常使用的一切费用，包括但不限于:税费，运输费、装卸费、安装调试费，系统对接费，培训费、技术服务费、测试费，文明施工费、现场清理费、垃圾清运费，未列明的辅材费等，采购人不再支付其他任何费用。

2、报价时上传报价清单（格式后附）及技术偏离表（格式自拟），并加盖公章。若未提交“报价清单”按无效报价处理、若未提交“技术偏离表”视同完全响应满足技术参数要求。

3、报价时间截止接用户预中标成交信息后，3个工作日内提供各产品技术参数中要求的相关资料，无法完整提供或逾期提供按无效报价处理。

（四）、交货时间：

合同签订后3日内交货到用户指定地点，必须一次性完成送货，不可分批送货，不接受快递、物流等方式送货；5日内完成安装调试。

（五）、售后：

1、核心交换机需提供3年质保服务（提供原厂商针对本项目质保承诺函原件）。

2、提供全面的售后服务，包括但不限于设备安装调试（包括IP地址、子网掩码、网关，与上级法院的对接等）、故障排除、技术培训和系统升级。

3、投标供应商若非本地公司须在本地有分公司、办事处或售后服务网点，配有专人和专线电话。设备出现故障或维修需求后，30分钟内响应，1小时内到达现场；如不能解决问题的，提供备机。

4、出现故障后，中标人如未按上述要求进行响应，采购人可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由中标人承担。

5、供应商供货时附上设备标签条，标签内容包含：设备名称、供应商名称、维保期限、维保电话等相关信息。

▲以上商务条款中标供应商必须全部满足，否则报价无效。

**附件一：报价清单格式**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | | **品牌** | **型号** | **数量** | **单位** | **单价** | **金额** |
| 1 | 核心交换机 | |  |  | 1 | 台 |  |  |
| **合计** | | **元整** | | | | | | |

**附件二：技术偏离表**

格式自拟