**浦江县平安中心幼儿园消毒柜参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规格 | 数量（台） | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 功率：600w  容量：≥77L  尺寸：  ≥432x338x790mm | 2 | 650 | 1300 |
| 2 | 功率：1100w  容量：≥310L  尺寸：  ≥575x450x1750mm | 1 | 1700 | 1700 |
| **技术参数：**  说明：上室负离子净味抑菌+远红外线烘干，75°C中温烘干，下室远红外线125°C高温二星级消毒，消毒可视化，三位触摸开关控制，不积污渍，易清洁。整机采用集成发热装置，杀菌率达99.99%，上下层可同时工作，也可独立工作，内外均采用不锈钢箱体，不锈钢层架、环戊烷环保整体发泡，可调柜角。  ★需上传此产品符合国家GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》32.101、32.102、附录 CC、EE标准，中层中点最高温度120 ℃以上保持时间为 15 分钟，符合二星级消毒柜的要求的检测报告，消毒产品生产企业卫生许可证，授权书并加盖生产厂家章 | | | | |
| **商务要求:**   1. 须上传此产品符合国家GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》符合二星级消毒柜的要求的检测报告，消毒产品生产企业卫生许可证，授权书并加盖生产厂家章。投标时需提供有效的复印件予以佐证，不上传者无效。 2. 出现故障1小时内响应，6小时内解决问题，若无法解决由供货商在之后的24小时内提供不低于本设备的配置备用设备。 3. 质保期12个月。 4. 报价包括包装费、运输费、装卸费保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费等。 5. 投标货物必须是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，满足采购单位的使用需求。要求原厂正品、质量过硬，符合在线询价中的参数要求，不得出现假冒伪劣产品，否则验收不予通过并拒绝支付货款。   对质量问题存在争议的，将送质检中心进行破坏性检测，检测标准依据最新国家标准和行业标准，检测费用由中标供应商承担。如中标供应商拒绝送检或拒绝承担检测费用的，视为自动放弃本项目。采购方拒绝支付货款。 | | | | |