汽车衡报价表

SCS-40T（3\*7m）全数字汽车衡详细配置及价格

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 数量 | 性能简述 |
| 1 | 全钢称体 |  | 1节 | 1. 面板厚度10mm，6道u梁 2. 采用二次喷丸 3. 面处理：抛丸喷砂防锈处理，底漆膜厚度不小于50μm 4. 面漆采用宝蓝色清涂快干漆，漆膜厚度不小于50μm |
| 2 | 数字传感器 |  | 4套 | 1. 数字信号输出 2. 高精度，防作弊，高稳定性能，耐用 |
| 3 | 数字仪表 |  | 1台 | 1、智能化调试。  2、高精度高稳定防作弊 |
| 4 | 数字接线盒 |  | 1只 |  |
| 5 | 热敏打印机 | 热敏打印机 | 1台 |  |
| 6 | 大屏幕 |  | 1台 |  |
| 7 | 屏蔽信号电缆 | 4芯 | 25米 |  |

# 3\*7m地磅有基坑基础费用清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 挖机 | 次 | 1 |
| 2 | 混泥土 | 车 | 3 |
| 3 | 钢筋￠12 |  | 1 |
| 4 | 沙、石子、水泥 | 方 | 17 |
| 5 | 角铁5\*5 |  | 1 |
| 6 | 铁板（预埋铁） |  |  |
| 7 | 工资 | 次 | 1 |
| 8 | 模板 | 套 | 1 |
| 9 | 排水管、电线管 | 根 | 2 |
| 10 | 放线 | 次 | 1 |
| 11 | 拖拉机运输 | 次 | 1 |
| 12 | 割线开槽 | 次 | 1 |