参数要求：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 参数要求 | 品牌/型号 |
| 1 | 平顶红点瞄准镜（含底座） | 4 | 1.规格：适配92及92GSQ；  2.材质：瞄具整体及转接底座均使用高强度铝合金制成，内部电路经过抗震处理，在射击后仍能保持稳定工作，镜片镀膜为高透光复合膜，具有良好的视差抑制和透光效果；  3.瞄具配有专用92及92G照门转接板，只需拆除原后照门进行替换，即可安装红点瞄具；  4.瞄具的红点为三点可变式设计，可在点、圈和圈+点三种模式之间切换，适应不同场景需求；  5.归零和亮度调节范围大，在最低亮度时可配合夜视仪使用，解决戴夜视仪时机瞄无法对焦的问题，大幅提升夜战能力  ★6.由于设备的特殊性投标前需提供设备进行测试，测试的距离15米，靶上弹点的间距不得大于8cm. | 警恒/TR-JH-GMS2 |
| 2 | 氚光瞄准镜 | 3 | 1.产品特点：  无源双照明系统  直接与95步枪燕尾导轨连接  具有概略测距功能  双眼快速瞄准  倍率：3\*  视场：7.6°  出瞳直径：10mm  出瞳距离：40mm  视差：≤2′  分化调整量：±15mil  咔嚓值：0.25mil±10%  零位走动量：≤0.5mil(含重复装夹精度）  长度：131mm  重量：333g  ★2.由于设备的特殊性投标前需提供设备进行测试，测试的距离30米，靶上弹点的间距不得大于8cm. | 警恒/JH-T3X型 |

商务要求：

1、质保期：3年，自到货验收合格之日起至质保期届满且经采购人确认无任何质量问题时止。

2、交货期：中标后2天完成交货，并安装调试。

3、中标人须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜，售后服务至少包含以下内容:

7x24电话支持响应：要求提供7x24不间断的电话服务支持，不限次。

日常作技术支持：中标人需要对采购人提供日常的技术支持，针对采购人无法完成的操作，提供远程和电话技术支持，以及到现场提供技术支持。

每半年巡检服务支持：中标人每半年须安排技术工程师到现场进行设备的全面巡检服务，提供详细巡检报告，并给出优化和保养调整建议。