**品牌：高甲防护**

**型号：HA- T06-2024**

\*1.GA 68- 2019《警用防刺服》（以内芯检测报告为准）；

\*2.单元防护块为碳纤维材料涂覆于芳纶机织面料上（以内芯检测报告为准）；

\*3.单元防护块相互交错搭接排列（以内芯检测报告为准）；

\*4.分为上中下三层组成，下层尺寸为：边长≤25毫米，厚度为1.6±0.1毫米，中层尺寸为：边长≤25毫米，厚度为1.8±0.1毫米，上层尺寸为直角边长为25毫米，厚度为1.0±0.1毫米的三角形粘接覆盖在交错接缝处（以内芯检测报告为准）；

\*5.整块材料受力可以往人体贴身面方向弯折，不能往冲击面方向弯曲，可以抵御外力的冲击（以内芯检测报告为准）；

6.外套通体为采用黑色设计，全系cordula面料；

7.外套左右两侧肩部处可以挂载执法记录仪和对讲机，外套前后位置为织带套结，水平前后均可挂载警用装备附件包；

8.外套为门襟拉链式穿戴；肩部通过魔术贴与缓冲棉结合，有效缓解肩部承重；腰部通过魔术贴可调节腰围；

9.外套左胸四条大面积带有魔术贴的Molle条，右胸前带有四条大面积魔术贴的Molle条。可以同时粘贴“警察”“POLICE”等执法标识；

10.防护内芯，分为左前胸，右前胸，后背三块防刺区域组成，其中左右前片位于门襟拉链处增加暗门重叠量，实现拉链防护无死角；

11.外套尺码可提供大、小两个尺码；

12.产品承保：中国太平洋保险公司产品责任心承保金额600万；

商务要求：

1.供货期：5天

2. 产品保质期：5年

3.交货前需提供样品测试，测试样品由供货方提供。未达到防刺要求采购方可拒签合同。测试样品费用由供货方自行承担