|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 型号 | **参数** | 图片 | 预算单价 |
| 1 | 4×10往返跑测试仪 | HK6800-WF | **主机：**1、采用 7 寸彩色高分辨率液晶显示器，分辨率不能低于(1024\*600)，具有背光开关，内置 IC 卡读卡模块,可读取 CPU 卡；2、采用闭源操作系统，充分保障数据的稳定性及安全性，应用2.4G 无线传输技术，主机有效传输距离不小于 200 米，与外设无线连接，可支持多个外设同时工作，互不干扰；3、采用双芯片数据备份，可存储 50000 条以上测试数据，带年月日时分秒显示可查询成绩和时间；4、内置高容量锂电池，连续工作 10 小时以上，全程低压测试；5、\*支持无线同步起停摄像装置，记录测试过程，具有防作弊功能；6、主机预留 USB 接口，可连接电脑导入测试者信息，数据传输采用集中上传和实时上传两种方式，可实时与 LED 显示屏无线同步起停显示成绩；7、具备数字、英文字母、智能IC、ID 卡、扫描枪五种输入读写功能；8、\*可支持多种存储方式，并保证数据在被误删除以后能够直接恢复，主机可以保存十年以上的测试数据；9、\*主机键盘采用硅胶按键，内置式天线，安全可靠使用寿命长。**外设：**（标配2工位测试）1、面板采用黑色，遮光罩和面板为一整体，确保强光照射时数据精准；2、高容量锂电池供电，可连续工作10 小时以上，全程低压测试确保安全。**\*技术参数** 测量范围：0～9999s； 分度值：0.01s； 误差：±0.01s。 | C:\Users\Win10Pro\Desktop\12.jpg12 | 24900 |
| 2 | 跳绳测试仪（含外设10人跳绳） | HK6800-TS | **主机：**1、采用 7 寸彩色高分辨率液晶显示器，分辨率不能低于(1024\*600)，具有背光开关，内置 IC 卡读卡模块,可读取 CPU 卡；2、采用闭源操作系统，充分保障数据的稳定性及安全性，应用2.4G 无线传输技术，主机有效传输距离不小于 200 米，与外设无线连接，可支持多个外设同时工作，互不干扰；3、采用双芯片数据备份，可存储 50000 条以上测试数据，带年月日时分秒显示可查询成绩和时间；4、内置高容量锂电池，连续工作 10 小时以上，全程低压测试；5、\*支持无线同步起停摄像装置，记录测试过程，具有防作弊功能；6、主机预留 USB 接口，可连接电脑导入测试者信息，数据传输采用集中上传和实时上传两种方式，可实时与 LED 显示屏无线同步起停显示成绩；7、具备数字、英文字母、智能IC、ID 卡、扫描枪五种输入读写功能；8、\*可支持多种存储方式，并保证数据在被误删除以后能够直接恢复，主机可以保存十年以上的测试数据；9、\*主机键盘采用硅胶按键，内置式天线，安全可靠使用寿命长。**外设（10人跳绳）：**1、外形、尺寸、重量、绳重、粗细必须符合国家标准；2、可配置多人测试，12 人测试可扩展至 20 人，自动检测犯规；3、外设与主机之间采用 2.4G 无线传输，内置天线；4、外设内置高容量可充电锂电池，连续工作 10 小时以上。**\*技术参数**1.计次量程：0～9999 次；分度值：1 次； 误差：±1 次。2.计时量程：0～999s； 分度值：1s； 误差±0.1s。3.绳：长度 2780mm； 直径：6.02mm； 质量：71.22g。4.手柄：长度 155mm； 直径：26.2mm； 质量：77.31g。**▲产品获得 NSCC 国体认证。** |  | 30800 |

## 1、以上产品需提供两年免费质保服务；

**2、产品使用期间，技术人员须按要求配合提供技术咨询保障服务。**