**中联牌ZBH5031CTYEQE6产品主要技术参数**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **单 位** | **参 数** |
| 整车参数 | 整车整备质量 |  kg | 1860 |
| 最大总质量 | kg | 3495 |
| 额定载质量 | kg | 1505 |
| 外形尺寸（长×宽×高） | mm | 5790×1900×2070 |
| 最小离地间隙 | mm | 170 |
| 接近角/离去角 | ° | 21/18 |
| 底盘参数 | 底盘型号、类别、生产企业 | 东风汽车股份有限公司二类底盘EQ1035SJ16QC  |
| 乘坐人数 | 2 人 |
| 发动机型号、生产企业 | LJ4A15Q6、柳州五菱柳机动力有限公司  |
| 发动机额定功率 | 83 kw/6000r/min |
| 发动机最大净功率 | 79 kw/6000r/min |
| 变速器型号 | MG516 |
| 变速器型式 | 手动MT |
| 作业性能 | 可装载垃圾桶数（120/240/660L标准塑料垃圾桶）  | 个 | 24/15/5 |
| 尾板提升能力 | Kg | 500 |
| 尾板空载下降速度 | mm/s | 45～65 |
| 尾板负载下降速度 | mm/s | 80～100 |
| 尾板负载上升速度 | mm/s | 60～80 |
| 行驶性能 | 最高车速（满载） | km/h | 100 |
| 最大爬坡角 | % | 30 |
| 最小转弯直径 | m | 12.4 |