舟山高新区触控一体机竞价要求

参数要求

品名：65寸立式竖屏触摸一体机	型号：YW1201_65	品牌：OVERLOOK
显示器规格参数
屏规格:LED全新A规屏

屏幕比例（Aspect Ratio）: 16:9

分辨率（Max. Resolution）: 1920 * 1080

可视角度[View Angle (U/D/R/L,CR>20)]： 89/89/89/89

点距: 0.17675×0.53025mm

响应时间（Response Time） ≤6.5ms

对比度（Contrast Ratio）:1000:1

亮度 (Brightness)(cd/m2) :420

最大颜色度(Display Color) (Max):16.7M	默认菜单语言(OSD language): 中文

外壳（SHELL）：铝合金、冷轧钢板

外壳颜色（COLOR）：漆料（paint vehicle）：喷粉或喷油烤漆

内置高保真喇叭：8Ω5W*2

电源输入：110～240V 50HZ/60HZ

额定功率：150W

安装方式：落地
电脑标配参数
板载 Intel®I5(双核四线程, 2×256KB二级缓存，3MB三级缓存)处理器CPU单独供电设计

内存:1*DDR3L 1333MHz SODIMM, Max. 8GB

硬盘：128固态硬盘

显示: 支持VGA1、VGA2、HDMI、LVDS共4路输出,可支持同步异步双显示;

网卡:1*RTL811G千兆网

接口:USB接口: 4个 /COM接口:2个 /音频接口:1个
触摸屏参数（红外触摸屏）
分辨率：4096*4096

响应速度：16MS-25MS

线性误差：1.5mm

触摸次数：60000000次以上

输入方法：手指或其他不透光的触摸感应介质激活

最小触摸物体直径：3mm

抗光性:抗强光干扰

光学指标：透光率 ≥92%,最高可达100%（无玻璃）	供电方式：USB总线或PS/2接口

功率:小于2W

接口方式：RS232/USB

使用系统：WIN7(可升级)

温度范围：-20℃ --- 70℃

存储温度：-40℃ --- 80℃

海拔：0---3000米
二、商务要求

本项目必须保证为原厂原包装产品，硬件必须为原厂出厂配置，不得后期改装或加装，中标后需提供针对本项目原厂供货证明（加盖原厂公章）;中标后需提供针对本项目的原厂授权证明原件以及质保承诺证书（加盖原厂章）。

设备的免费保修期从甲方对设备验收合格之日起计算，免费保修期为1年。在保修期内甲方不承担任何费用。保修期满后，竞价人对设备提供终身维修服务并只收取成本费用。

3、中标人应免费将所供产品运输到用户指定地点，用户组织产品供货验收合格后，根据用户要求免费实施产品的安装调试，应包含项目所需相应的所有附件等材料。

4、如客户对参数有疑问，中标后3个工作日内提供样机进行参数逐条核对、软件逐条演示，若不满足的则作虚假应标处理。

5、投标报价包括设备搬运，及本项目的采购设备培训及质保期内的售后服务等所有费用。

6、合同签订后7个工作日内供货。试运行期间，投标人根据需要派技术人员到现场指导维护工作。

7、为保障后续服务及时性，投标人应承诺在接到买方通知后30分钟内响应并提出解决方案，在1小时以内到场服务，进行排除故障工作，直至故障排除。