竞价要求

**一、采购项目**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **数量** | **预算价/最高限价（人民币）** | **交货期** |
| 紫外可见分光光度计 | 1台 | 12000.00元 | 合同签订后10个工作日内供货安装完毕。 |

**二、配置要求**

1、主机 一台

2、电源电缆 一根

3、熔丝（2A） 二只

4、1cm玻璃比色皿 二盒（四只）

5、1cm石英比色皿 一盒（二只）

6、1cm光径比色皿架 一付

7、3cm玻璃比色皿 二盒（四只）

8、3cm石英比色皿 一盒（二只）

9、3cm光径比色皿架 一付

10、U盘 一个

11、紫外区波长较准用氧化钬滤光片 一付

12、可见区波长较准用镨钕滤光片 一付

**三、供应商资质要求**

1.参与投标竞价的供应商必须具备相应仪器销售经营资质。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业。

**四、技术参数**

1.光学系统：衍射光栅C-T单色器

2.光源：氘灯（500小时寿命）+钨灯

3.显示：大屏幕液晶

4.测量模式：波长扫描，时间扫描，定量分析，动力学，多波长分析

5.波长范围：190nm~1100nm

6.带宽：2nm±0.4nm

7.波长准确度：±0.5nm

8.波长重复性：≤0.2nm

9.透射比准确度：±0.5%T

10.透射比重复性：≤0.2%T

11.杂散光：≤0.1%T(220nm处Nal)

12.基线平直度：±0.002A

13.漂移：≤0.0008A

14.噪声：≤0.5%T（100%T），≤0.2%T（0%T）

15.光度范围：0.0~200%（T），-0.3~4（A）

16.数据传输方式：USB-A(u盘)，USB-B（联机），串口（打印机）

17.数据存储导出： U盘文件格式支持Excel

18.样品槽：自动移动**(必须满足3cm比色皿使用)**

**五、质量保证**

1. 厂方负责安装调试，并对使用人员进行技术指导、培训。

2. 免费质保期：设备整机自验收合格之日起2年。

3. 售后响应：提供24小时全天候电话远程服务和免费技术支持，提供48小时内上门维修服务。

4.付款方式：货到验收合格，正常使用后支付合同款。