学生机房电脑招标参数如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 |  | 参数规格 |
| 1 | 型号 | 联想/惠普/清华同方 |
| 2 | ▲CPU | ≥采用英特尔第13代处理器 I3 CPU |
| 3 | ▲主板 | ≥Intel 770系列芯片组 |
| 4 | ▲内存 | ≥8G DDR4 3200MHz 内存，2个内存插槽 |
| 5 | ▲硬盘 | ≥512GB M.2 PCIe NVME SSD 三星980系列或同级产品 |
| 6 | 显卡 | 集成显卡 |
| 7 | 网卡 | 集成 |
| 8 | 电源 | ≥180W |
| 9 | 接口 | USB接口总数≥8个 |
| 10 | 鼠标键盘 | 原厂USB抗菌键盘鼠标 |
| 11 | 操作系统 | Win11操作系统 |
| 12 | ▲显示器 | ≥21.5寸液晶显示屏(1920x1080) |
| 13 | ▲耳机 | 每台电脑标配一个 漫步者K3000 USB听力耳机 |
| 14 | ▲教育应用软件 | （1）1.支持终端Windows、Linux等操作系统设置立即还原、每天还原、每周还原、每月还原的还原方式并可创建还原点；（投标时提供国家级检测机构出具的带有CNAS或CMA标识的检测报告并加盖供应商公章）（2）支持用户设定的密码找回功能，为了防止泄露不可用初始密码或可网上搜索到的密码；（3）支持将当前的教学系统，无需新增分区的情况下瞬间复制一个不保护的系统；同时支持通过多套账号密码的方式进行登录使用；（提供功能界面截图）（4）支持网络拷贝时接收端网络环境检测，如最慢机、网络延迟、各机器当前网络速率以便于故障快速排查；（提供可检测接收端连接速度的功能界面截图）（5）可选择任何一台学生机对其它≥1000台学生机进行数据差异拷贝，只传送差异数据，无增量拷贝增量基准点限制。（提供功能界面截图）（6）支持还原分区下的文件夹保存，可在当前保护的系统分区下设定一个开放的文件夹，保存更新设置，重启系统分区还原其他数据还原，此文件夹中的数据不还原。（提供功能界面截图） （7）支持硬件虚拟化功能，针对硬件识别码的软件可实现软件统一注册，同时支持手动添加\删除软件进程；（提供功能界面截图）（8）中标人合同签订前需逐条演示上述功能，不符合招标文件要求的，按虚假应标处理,并承担相应法律责任。 |
| 15 | ▲质保 | 整机质保6年，中标后签订合同前提供原厂质保函原件。 |
| 16 | 附加服务 | 要对机房旧电脑进行拆卸、搬运、线路整理，安装至求是小学机房顺利运行。 |
|  |