采购需求

一、概况：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | **品牌****型号** | **控制单价（元）** | **合计（元）** | **备注** |
| 1 | 国产化电子签字一体屏 | 台 | 17 |  华宇 HY1113-H | 4750 | 80750 |  |

二、技术要求：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 产品型号 | HY1113-H |
| 整 体 规 格 | Panel Size/屏幕尺寸 | 10.1 inch 英寸 |
| Panel Type/屏幕类型 | IPS LCD |
| Display Ratio 显示比例 | 16:10 |
| Active Area 有效区域 | 216.96 X135.6(mm) |
| Resolution 分辨率 | 1280\*800 |
| Pixel Pitch 像素点尺寸 | 0.1695 X 0.1695(mm) |
| White Luminance 亮度 | 200 |
| Contrast Ratio 对比度 | 800:1 |
| Color 颜色 | 16.7M Colors |
| Response Time 相应时间 | TR 14 ms (Typ) TF 11 ms (Typ) |
| Viewing Angle 可视角度 | Horizontal | 178° | ， |
| Vertical178°@CR≥10 |
| Surface Treatment 表面处理 | Tempered Glass 6H 6H 钢化玻璃 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 触 控 及 触 控 笔 规 格 | Touch Solution 触控类型 | Electromagnetic Touch 电磁触控 |
| Digitizer Resolution 手写分辨率 | 10206\*7422 |
| Pressure (Full Level) 压感 | 2048 |
| Report Rate Speed(point/second) 报 点率 | 200pps |
| Accuracy 精度 | ±0.5mm (Center)， ±2mm (Edge) |
| Pen tilt Angle 笔倾斜角度 | +/- 45° |
| Sensor Height 感应高度 | 5-15mm |
| Pressure (Full Level) 压感 | 1024 |
| Type 类型 | Wireless& Battery Free Pen 无线无 源 |
| Pen Tip 笔尖 | Switch Freely 可更换 |
| Weight 重量 | 9g |
| 指纹规格 | Type 类型 | 电容型 |
| PIC size 图像大小 | 256\*288 |
| PIC Resolution 图像分辨率 | 500DPI |
| 其 他 规 格 | Power Supply Type 供电类型 | USB 5V + DC 5V |
| Camera 摄像头 | 500W 像素 可以 0 到 90 度调整 |
| Speaker 喇叭功率 | 8 Ω 1.5W |
| Power Consumption 功耗 | 5W |
| Touch Interface 触控接口 | USB\*1 |
| Input Interface 输入接口 | HDMI |
| Dimension (mm) 尺寸 | 310\*230\*17mm |
| Weight(Net/Gross) 重量 | 0.8kg |
| Support OS 支持系统 | Windows XP/7/8/10 or Mac or UOS/麒 麟 |
| Operation Temp/ Humidity 工作环境 | 0~65℃/20~80% |
| Storage Temp/ Humidity 存储环境 | -10~80℃/10~90% |

三、商务要求：

1、此报价含包装运输、上门安装调试费用、税费等涉及此项目完成所需的全部费用，不再另行支付任何费用。安装地点为仙居县人民法院机关、下各法庭、横溪法庭、白塔法庭。

2、单价不得超出控制单价。

3、质保期为原厂1年上门质保（自交货验收合格之日起计）。

4、质保期内出现故障中标供应商必须在1小时内到达现场解决问题，如有硬件问题24小时内厂方工程师上门服务解决故障。