**一、车辆型号**

|  |  |
| --- | --- |
| **产品名称** | **产品型号** |
| 江铃福顺三排9座工程车 | JX5040XGCMKB26 |

**二、车辆参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 总质量 | 4250kg |
| 整备质量 | 2500kg |
| 载质量 | 1165kg |
| 乘员人数 | 9人 |
| 轴距 | 3750mm |
| 外形尺寸 | 5998\*2098\*2550 mm |
| 后货箱尺寸 | 1870\*1745\*600mm |
| 最高车速 | 160km/h |
| 发动机型号 | JX4D20A6H |
| 发动机排量 | 2.0L |
| 排放标准 | 柴油 国六B |
| 额定功率 | 107kw |
| 驱动型式 | 前置后驱 |
| 变 速 箱 | 手动 |
| 制动型式 | 前后盘式 |

**三、改装方案**

|  |  |
| --- | --- |
| **配置名称** | **选项（■标配 □选装）** |
| **标准****配置** | 后排独立冷暖空调 | ■ |
| 正副司机电动升降窗 | ■ |
| 车顶不锈钢行李架 | ■ |
| 不锈钢爬梯 | ■ |
| 对开尾门 | ■ |
| 可调靠背座椅（除最后排） | 9人 |
| 中控锁 | ■ |
| 后窗铁质防护网 | ■ |
| 灭火器 | ■ |
| **可选****配置** | 车身外观 | ☑ |
| 座椅包皮 | ☑ |
| 倒车影像 | ☑ |
| 行驶记录仪 | ☑ |
| 照明灯 | ☑ |
| 后排座USB充电接 | ☑ |
| 空调过滤网 | ☑ |
| 后斗加固花纹铝板 | □ |
| 右侧旋转门 | □ |
| 下翻尾门 | □ |
| 防腐底盘胶 | ☑ |
| 燃油加热装置 | ☑ |
| 工程黄警灯 | □需要用户有警灯使用资质 |

**注意：1、选用白色底盘，外观喷上白下黄，内部车身为白色;**

 **2、整车质保期三年或10万公里。**