| 序号 | 项目及品种名 称 | 规格型号 | 质量技术标准 | 计量单位 | 采购数量 | 单价（万元） | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 96.77 |
| 一 | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 触控一体机 | 互视达 | 1. 86英寸以上；2. 系统：麒麟；3. 分辨率：4K。 | 台 | 1 | 3.6 | 3.6 |
| 2 | 交换机 | 星网锐捷RG-S5750C-24GT8XS-X | 1.国产品牌；2.支持接口类型：GE（电）；3.MAC表容量：≥20000条；4.IPv4转发表容量：≥2800条；5.交换容量：≥132Gbps；6.IPv4包转发率（64Bytes）：≥40Mpps；7.IPv4包转发率（256Bytes）：≥10Mpps。 | 台 | 4 | 0.86 | 3.44 |
| 3 | 智能密集柜1 | 定制 | 1.规格：一列两组，高\*宽\*深=2360\*1800\*580，两条导轨。2.内置智能微机系统，图形化操作界面。 | 列 | 5 | 0.4 | 2 |
| 4 | 智能密集柜2 | 定制 | 1.规格：一列四组，高\*宽\*深=2360\*3600\*580，三条导轨。2.内置智能微机系统，图形化操作界面。 | 列 | 5 | 0.8 | 4 |
| 5 | 触摸查询一体机 | 立帆GQ-CH-43B-K | 1.43英寸显示屏2.安卓操作系统3.内存不小于8G，硬盘不小于固态128G。4.具备USB接口、HDMI接口，支持有线网/WIFI，支持串口。 | 台 | 1 | 0.6 | 0.6 |
| 6 | LCD拼接屏 | 海康威视DS-D2046NL-T/T | 1.LCD显示单元为：46寸超窄边液晶屏；单元物理拼缝≤3.5mm，物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤6.5ms；2.LCD显示单元亮度达到600cd/㎡，静态对比度达到3500：1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级为11级；3.平均无故障运行时间在30万小时；4.内置MPEG、JPEG和 Real media解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源；5.整机采用冷轧钢板材质具备防火功能，依据GB4943.1-2011标准，产品面板符合V-0级防火要求；6.支持边缘屏蔽功能，可消除显示终端上存在的黑边及因拼缝带来的图像变形；7.支持4比3、16比9、点对点等比例显示；8.内置智能系统，可快速读取显示屏信息，包括屏幕背光源、亮度、对比度、分辨率等基本信息；9.免费提供品牌自有控制软件，可通过串口控制屏幕，不需要遥控器的接入，实现遥控器的所有功能；10.可通过客户端或菜单设置屏幕ID，ID属性包含行、列，实现自动分配ID；11.输入接口至少满足：HDMI×2，DVI×1，VGA×1，USB×1。 | 块 | 6 | 0.9 | 5.4 |
| 7 | LCD拼接屏控制器 | 海康威视DS-B31-04H08H | 1.国产品牌；2.模块化设计，业务模块支持智能风扇自动调温；3.满足HDMI信号输入输出；4.解码支持H.265、H.264、MJPEG、MPEG等主流编码格式；5.满足不少于4路1080P60高清视频编码能力；6.满足不少于64路1080P30高清视频解码能力；7.满足8个显示屏的任意大屏拼接；8.单输出口支持1/4/6/8/9/16画面分割显示；9.具备开窗和漫游功能，最大开窗数量不少于64个窗口；10.满足ONVIF协议接入设备解码；11.视频输入接口：不少于4路HDMI；12.视频输入分辨率：支持1920×1080@60Hz；13.视频输出接口：不少于8路HDMI；14.视频输出分辨率：输出最大支持4路4K+4路1080P；15.包含相应的软、硬件及附属设备；16.具备音频独立输入/输出功能。 | 台 | 1 | 2.8 | 2.8 |
| 8 | LED拼接屏 | 智界科视LCSJ-65A | 1.可视角度175°2.显示尺寸：65英寸3.背光源类型：LED4.音视频输入接口：不少于HDMI×1，DVI×1，VGA×1；5.分辨率：3480\*2160；6.对比度：3500：1；7.物理拼缝：3.5mm；8.电源：100～240VAC，50/60Hz；9.支持壁挂、吊装等多种安装方式；10.采用金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰；11.具备实时检测设备温度功能，过温自保护，防止面板灼烧。 | 块 | 12 | 0.7 | 8.4 |
| 9 | 显示屏（A） | 华为MateView GT | 1.显示屏幕尺寸34寸，分辨率3440\*14402.接口支持：Type-C，DP，HDMI，音频/耳机输出3.屏幕比例：21:94，屏幕刷新时间>180Hz；响应时间1ms5.屏幕曲率：1500R6.面板类型：VA7.可进行多角度调节（俯仰-5°-20°、升降调节0-110mm、挂壁）8.95%P3色域为典型值，同时覆盖100% sRGB色域 | 块 | 7 | 0.4 | 2.8 |
| 10 | 显示屏（B） | 华硕XG49WCR | 1.显示屏幕尺寸49寸，分辨率5120\*14402.接口支持：Type-C，DP，HDMI，音频/耳机输出3.屏幕比例：32:94，屏幕刷新时间>165Hz；响应时间1ms5.屏幕曲率：1800R | 块 | 2 | 0.7 | 1.4 |
| 11 | 显示屏（C） | 小米XMMNT27NU | 1.显示屏尺寸27寸，分辨率3840×21602，接口支持：type-C；HDMI；USB；DP；AC IN；音频3.屏幕比例16:94.屏幕刷新率：60Hz；响应时间：6ms(GTG)5.面板：IPS技术6.可进行多角度调节（俯仰-5°-20°、升降调节0-120mm、挂壁）7.亮度：400cd/㎡（TYP） | 块 | 9 | 0.35 | 3.15 |
| 12 | 液压前维护支架 | 智界科视DR01 | 1.最大承重不小于60KG2.支持液晶尺寸范围不小于42-65寸3.液压支架安装后厚度不大于112.50mm4.安装孔位位置可调 | 个 | 12 | 0.06 | 0.72 |
| 13 | 监控摄像机 | 海康威视DS-2CD2T47EWDV3-L |  | 台 | 16 | 0.06 | 0.96 |
| 14 | 硬盘录像机 | 海康威视DS-7716N-E2-V3 |  | 台 | 2 | 0.3 | 0.6 |
| 15 | 音响系统 | JBL-MK08 | 1.频率响应70HZ-14KHZ2.频率范围53HZ-17KHZ3.额定功率150W/300W/600W4.灵敏度88Db5.低音单元：1x8英寸6.高音单元：2x3英寸7.较大声压110Db-116Db8.额定阻抗：8Ω9.大小：435x425x285mm | 套 | 2 | 2.9 | 5.8 |
| 16 | 实木框树脂绿板 | 惠鑫 | 1.尺寸：189cm105cm；2.含现场安装。 | 块 | 1 | 0.48 | 0.48 |
| 17 | 计时器 | 博凯10寸4位计时器 | 1.字符高度：3.8cm2.控制方式：默认红外遥控3.供电方式：220v交流供电4.含现场安装。 | 个 | 1 | 0.18 | 0.18 |
| 18 | 液晶电视1 | 康佳U98V9 | 1.尺寸：120英寸2.分辨率：3840\*2160 | 台 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | 液晶电视2 | 康佳旗舰MINI | 1.尺寸：85英寸2.分辨率：3840\*2160 | 台 | 1 | 0.8 | 0.8 |
| 20 | 高性能工作站（定制） | 开天M740J | 1.处理器：腾锐 D2000,8 核，2.3GHz； 2.内存：DDR4,2×32GB=64GB; 3.操作系统：银河麒麟 V104.固态盘：1t，机械硬盘：2t5.显卡：国产GPU X300 16G | 台 | 6 | 4.7 | 28.2 |
| 21 | 键盘 | 樱桃MX3.0S | 1.机械键盘；按键数>1002.连接方式：有线3.轴体：cherry轴体 红轴 | 个 | 12 | 0.075 | 0.9 |
| 22 | 鼠标 | 罗技PRO X SUPERLIGHT gpw二代 | 1.传感器：HERO 25K光学2.分辨率：100-25600DPI3.按钮数量>54.报告速率：1000Hz5.IPS：400IPS | 个 | 12 | 0.075 | 0.9 |
| 23 | 耳机 | 漫步者HECATE G4Spro | 1.颜色：白色2.频率响应：20Hz-20KHz3.喇叭单元：40mm单元 | 个 | 6 | 0.035 | 0.21 |
| 24 | KVM切换器 | 迈拓维矩MT-PK201 | 1.支持4路输入，1路输出;2.可以通过热键和线控两种控制方式切换屏幕;3.需提供输入接口分别为HDMI和DP两种型号;4.可实现1套鼠标键盘至少控制4台主机; | 台 | 12 | 0.03 | 0.36 |
| 25 | 分布式输入节点 | 可思未来 KS-D-HU1 | 1.主处理器：64/32位ARM双核处理器，主频1GHz，运算能力2000DMIPS（亿次每秒）;2.协处理器：32位RAM，主频72MHz;3.存储器内存：4Gb;4.电池规格：110-220V/50Hz宽电源输入;5.额定功率：65W;6.包含配套软件; | 台 | 10 | 0.25 | 2.5 |
| 26 | 分布式输出节点 | 可思未来 KS-D-HU2 | 1.主处理器：64/32位ARM双核处理器，主频1GHz，运算能力2000DMIPS（亿次每秒）;2.协处理器：32位RAM，主频72MHz;3.存储器内存：4Gb;4.电池规格：110-220V/50Hz宽电源输入;5.额定功率：65W;6.包含配套软件; | 台 | 6 | 0.25 | 1.5 |
| 27 | UPS电源 | 施耐德UPS电池SURT192XLBP | 1.电池伏安时容量：1920;2.机架高度：3U;3.电池安装：独立电池栈; | 台 | 2 | 0.8 | 1.6 |
| 28 | 智能插座 | 小米智能插座 | 10A MAX，250V，MAX 2500W | 个 | 20 | 0.008 | 0.16 |
| 29 | 音响 | 漫步者SW8 | 1.功放类型：D类功放;2.输出功率：320W 最高脉冲功率;3.低音规格：8英寸长冲程低音单元;4.频率响应：28Hz-160Hz;5.分频控制：分频点连续可调（30-160Hz）;6.输入方式：RCA线路输入;7.输入电压：AC100-240V 50-60Hz;8.产品规格：278\*377\*295mm; | 套 | 1 | 0.3 | 0.3 |
| 30 | 屏幕挂灯 | 米家智能显示器挂灯1S | 1.非对称前向投光;2.屏幕无反光;3.升级Ra95高显色; | 个 | 12 | 0.03 | 0.36 |
| 31 | 台灯 | 欧普台灯22-HY-06824 | 1.最大瓦数：10-15W（含）;2.固定方式：底座;3.开关方式：触摸开关;4.灯罩材质：ABS;5.灯身材质：铝，PVC（聚氯乙烯）;6.光源类型：LED亮度;7.调节方式：手动调节;8.供电方式：插座; | 个 | 12 | 0.02 | 0.24 |
| 32 | 无线投屏器 | 宝疆VS200 | 1.接口：HDMI;2.分辨率1080p; | 个 | 10 | 0.2 | 2 |
| 33 | 投影仪 | 明基e592 | 1.最大兼容分辨率1920x1200dpi;2.对比度：12000:1; | 台 | 2 | 0.9 | 1.8 |
| 34 | 投影仪幕布A | 英徽R1 | 120英寸 | 块 | 1 | 0.45 | 0.45 |
| 35 | 投影仪幕布B | 英徽R1 | 100英寸 | 块 | 1 | 0.45 | 0.45 |
| 36 | 无线麦克风 | 先科ok-121 | 1.晶体频率：24.576MHZ;2.频点：可调频;3.频点范围48组频点; | 支 | 3 | 0.3 | 0.9 |
| 37 | 户外全彩LED屏 | 定制 | 1.可视角度175°2.整体尺寸：600cm\*40cm3.背光源类型：LED4.采用P2.5户外全彩模组；5.对比度：3500：1；6.单个模组规格：320\*160mm；7.电源：100～240VAC，50/60Hz； | 块 | 1 | 0.31 | 0.31 |
| 38 | 24寸会议桌电脑电动遥控升降器 | 定制 | 1.内孔尺寸：长\*宽580\*80mm；2.面板尺寸：长\*宽\*厚650\*160\*5mm;3.箱体尺寸：长\*宽\*高625\*146\*700mm；4.适合于24寸液晶屏5.面板材质：优质铝合金，拉丝黑；6.负重：10KG；7.遥控器写码后可对升降器进行单台、单组、多台、多组进行控制；8.遥控距离：30米以内；9.电源电压：AC220V | 台 | 12 | 0.2 | 2.4 |
| 39 | 恒温恒湿机 | 中交建仪HWHS-150型 |  | 套 | 1 | 3.1 | 3.1 |