| 序号 | 项目及品种名 称 | 规格型号 | 质量技术标准 | 计量 单位 | 采购 数量 | 单价  （万元） | 预算 金额  （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 96.77 |
| 一 | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 触控一体机 | 互视达 | 1. 86英寸以上；  2. 系统：麒麟；  3. 分辨率：4K。 | 台 | 1 | 3.6 | 3.6 |
| 2 | 交换机 | 星网锐捷RG-S5750C-24GT8XS-X | 1.国产品牌；  2.支持接口类型：GE（电）；  3.MAC表容量：≥20000条；  4.IPv4转发表容量：≥2800条；  5.交换容量：≥132Gbps；  6.IPv4包转发率（64Bytes）：≥40Mpps；  7.IPv4包转发率（256Bytes）：≥10Mpps。 | 台 | 4 | 0.86 | 3.44 |
| 3 | 智能密集柜1 | 定制 | 1.规格：一列两组，高\*宽\*深=2360\*1800\*580，两条导轨。  2.内置智能微机系统，图形化操作界面。 | 列 | 5 | 0.4 | 2 |
| 4 | 智能密集柜2 | 定制 | 1.规格：一列四组，高\*宽\*深=2360\*3600\*580，三条导轨。  2.内置智能微机系统，图形化操作界面。 | 列 | 5 | 0.8 | 4 |
| 5 | 触摸查询一体机 | 立帆  GQ-CH-43B-K | 1.43英寸显示屏  2.安卓操作系统  3.内存不小于8G，硬盘不小于固态128G。  4.具备USB接口、HDMI接口，支持有线网/WIFI，支持串口。 | 台 | 1 | 0.6 | 0.6 |
| 6 | LCD拼接屏 | 海康威视  DS-D2046NL-T/T | 1.LCD显示单元为：46寸超窄边液晶屏；单元物理拼缝≤3.5mm，物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤6.5ms；  2.LCD显示单元亮度达到600cd/㎡，静态对比度达到3500：1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级为11级；  3.平均无故障运行时间在30万小时；  4.内置MPEG、JPEG和 Real media解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源；  5.整机采用冷轧钢板材质具备防火功能，依据GB4943.1-2011标准，产品面板符合V-0级防火要求；  6.支持边缘屏蔽功能，可消除显示终端上存在的黑边及因拼缝带来的图像变形；  7.支持4比3、16比9、点对点等比例显示；  8.内置智能系统，可快速读取显示屏信息，包括屏幕背光源、亮度、对比度、分辨率等基本信息；  9.免费提供品牌自有控制软件，可通过串口控制屏幕，不需要遥控器的接入，实现遥控器的所有功能；  10.可通过客户端或菜单设置屏幕ID，ID属性包含行、列，实现自动分配ID；  11.输入接口至少满足：HDMI×2，DVI×1，VGA×1，USB×1。 | 块 | 6 | 0.9 | 5.4 |
| 7 | LCD拼接屏控制器 | 海康威视  DS-B31-04H08H | 1.国产品牌；  2.模块化设计，业务模块支持智能风扇自动调温；  3.满足HDMI信号输入输出；  4.解码支持H.265、H.264、MJPEG、MPEG等主流编码格式；  5.满足不少于4路1080P60高清视频编码能力；  6.满足不少于64路1080P30高清视频解码能力；  7.满足8个显示屏的任意大屏拼接；  8.单输出口支持1/4/6/8/9/16画面分割显示；  9.具备开窗和漫游功能，最大开窗数量不少于64个窗口；  10.满足ONVIF协议接入设备解码；  11.视频输入接口：不少于4路HDMI；  12.视频输入分辨率：支持1920×1080@60Hz；  13.视频输出接口：不少于8路HDMI；  14.视频输出分辨率：输出最大支持4路4K+4路1080P；  15.包含相应的软、硬件及附属设备；  16.具备音频独立输入/输出功能。 | 台 | 1 | 2.8 | 2.8 |
| 8 | LED拼接屏 | 智界科视LCSJ-65A | 1.可视角度175°  2.显示尺寸：65英寸  3.背光源类型：LED  4.音视频输入接口：不少于HDMI×1，DVI×1，VGA×1；  5.分辨率：3480\*2160；  6.对比度：3500：1；  7.物理拼缝：3.5mm；  8.电源：100～240VAC，50/60Hz；  9.支持壁挂、吊装等多种安装方式；  10.采用金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰；  11.具备实时检测设备温度功能，过温自保护，防止面板灼烧。 | 块 | 12 | 0.7 | 8.4 |
| 9 | 显示屏（A） | 华为MateView GT | 1.显示屏幕尺寸34寸，分辨率3440\*1440  2.接口支持：Type-C，DP，HDMI，音频/耳机输出  3.屏幕比例：21:9  4，屏幕刷新时间>180Hz；响应时间1ms  5.屏幕曲率：1500R  6.面板类型：VA  7.可进行多角度调节（俯仰-5°-20°、升降调节0-110mm、挂壁）  8.95%P3色域为典型值，同时覆盖100% sRGB色域 | 块 | 7 | 0.4 | 2.8 |
| 10 | 显示屏（B） | 华硕XG49WCR | 1.显示屏幕尺寸49寸，分辨率5120\*1440  2.接口支持：Type-C，DP，HDMI，音频/耳机输出  3.屏幕比例：32:9  4，屏幕刷新时间>165Hz；响应时间1ms  5.屏幕曲率：1800R | 块 | 2 | 0.7 | 1.4 |
| 11 | 显示屏（C） | 小米XMMNT27NU | 1.显示屏尺寸27寸，分辨率3840×2160  2，接口支持：type-C；HDMI；USB；DP；AC IN；音频  3.屏幕比例16:9  4.屏幕刷新率：60Hz；响应时间：6ms(GTG)  5.面板：IPS技术  6.可进行多角度调节（俯仰-5°-20°、升降调节0-120mm、挂壁）  7.亮度：400cd/㎡（TYP） | 块 | 9 | 0.35 | 3.15 |
| 12 | 液压前维护支架 | 智界科视DR01 | 1.最大承重不小于60KG  2.支持液晶尺寸范围不小于42-65寸  3.液压支架安装后厚度不大于112.50mm  4.安装孔位位置可调 | 个 | 12 | 0.06 | 0.72 |
| 13 | 监控摄像机 | 海康威视  DS-2CD2T47EWDV3-L |  | 台 | 16 | 0.06 | 0.96 |
| 14 | 硬盘录像机 | 海康威视  DS-7716N-E2-V3 |  | 台 | 2 | 0.3 | 0.6 |
| 15 | 音响系统 | JBL-MK08 | 1.频率响应70HZ-14KHZ  2.频率范围53HZ-17KHZ  3.额定功率150W/300W/600W  4.灵敏度88Db  5.低音单元：1x8英寸  6.高音单元：2x3英寸  7.较大声压110Db-116Db  8.额定阻抗：8Ω  9.大小：435x425x285mm | 套 | 2 | 2.9 | 5.8 |
| 16 | 实木框树脂绿板 | 惠鑫 | 1.尺寸：189cm105cm；  2.含现场安装。 | 块 | 1 | 0.48 | 0.48 |
| 17 | 计时器 | 博凯10寸4位计时器 | 1.字符高度：3.8cm  2.控制方式：默认红外遥控  3.供电方式：220v交流供电  4.含现场安装。 | 个 | 1 | 0.18 | 0.18 |
| 18 | 液晶电视1 | 康佳  U98V9 | 1.尺寸：120英寸  2.分辨率：3840\*2160 | 台 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | 液晶电视2 | 康佳  旗舰MINI | 1.尺寸：85英寸  2.分辨率：3840\*2160 | 台 | 1 | 0.8 | 0.8 |
| 20 | 高性能工作站（定制） | 开天M740J | 1.处理器：腾锐 D2000,8 核，2.3GHz；  2.内存：DDR4,2×32GB=64GB;  3.操作系统：银河麒麟 V10  4.固态盘：1t，机械硬盘：2t  5.显卡：国产GPU X300 16G | 台 | 6 | 4.7 | 28.2 |
| 21 | 键盘 | 樱桃MX3.0S | 1.机械键盘；按键数>100  2.连接方式：有线  3.轴体：cherry轴体 红轴 | 个 | 12 | 0.075 | 0.9 |
| 22 | 鼠标 | 罗技PRO X SUPERLIGHT gpw二代 | 1.传感器：HERO 25K光学  2.分辨率：100-25600DPI  3.按钮数量>5  4.报告速率：1000Hz  5.IPS：400IPS | 个 | 12 | 0.075 | 0.9 |
| 23 | 耳机 | 漫步者HECATE G4Spro | 1.颜色：白色  2.频率响应：20Hz-20KHz  3.喇叭单元：40mm单元 | 个 | 6 | 0.035 | 0.21 |
| 24 | KVM切换器 | 迈拓维矩  MT-PK201 | 1.支持4路输入，1路输出;  2.可以通过热键和线控两种控制方式切换屏幕;  3.需提供输入接口分别为HDMI和DP两种型号;  4.可实现1套鼠标键盘至少控制4台主机; | 台 | 12 | 0.03 | 0.36 |
| 25 | 分布式输入节点 | 可思未来 KS-D-HU1 | 1.主处理器：64/32位ARM双核处理器，主频1GHz，运算能力2000DMIPS（亿次每秒）;  2.协处理器：32位RAM，主频72MHz;  3.存储器内存：4Gb;  4.电池规格：110-220V/50Hz宽电源输入;  5.额定功率：65W;  6.包含配套软件; | 台 | 10 | 0.25 | 2.5 |
| 26 | 分布式输出节点 | 可思未来 KS-D-HU2 | 1.主处理器：64/32位ARM双核处理器，主频1GHz，运算能力2000DMIPS（亿次每秒）;  2.协处理器：32位RAM，主频72MHz;  3.存储器内存：4Gb;  4.电池规格：110-220V/50Hz宽电源输入;  5.额定功率：65W;  6.包含配套软件; | 台 | 6 | 0.25 | 1.5 |
| 27 | UPS电源 | 施耐德UPS电池  SURT192XLBP | 1.电池伏安时容量：1920;  2.机架高度：3U;  3.电池安装：独立电池栈; | 台 | 2 | 0.8 | 1.6 |
| 28 | 智能插座 | 小米智能插座 | 10A MAX，250V，MAX 2500W | 个 | 20 | 0.008 | 0.16 |
| 29 | 音响 | 漫步者SW8 | 1.功放类型：D类功放;  2.输出功率：320W 最高脉冲功率;  3.低音规格：8英寸长冲程低音单元;  4.频率响应：28Hz-160Hz;  5.分频控制：分频点连续可调（30-160Hz）;  6.输入方式：RCA线路输入;  7.输入电压：AC100-240V 50-60Hz;  8.产品规格：278\*377\*295mm; | 套 | 1 | 0.3 | 0.3 |
| 30 | 屏幕挂灯 | 米家智能显示器挂灯1S | 1.非对称前向投光;  2.屏幕无反光;  3.升级Ra95高显色; | 个 | 12 | 0.03 | 0.36 |
| 31 | 台灯 | 欧普台灯  22-HY-06824 | 1.最大瓦数：10-15W（含）;  2.固定方式：底座;  3.开关方式：触摸开关;  4.灯罩材质：ABS;  5.灯身材质：铝，PVC（聚氯乙烯）;  6.光源类型：LED亮度;  7.调节方式：手动调节;  8.供电方式：插座; | 个 | 12 | 0.02 | 0.24 |
| 32 | 无线投屏器 | 宝疆VS200 | 1.接口：HDMI;  2.分辨率1080p; | 个 | 10 | 0.2 | 2 |
| 33 | 投影仪 | 明基e592 | 1.最大兼容分辨率1920x1200dpi;  2.对比度：12000:1; | 台 | 2 | 0.9 | 1.8 |
| 34 | 投影仪幕布A | 英徽R1 | 120英寸 | 块 | 1 | 0.45 | 0.45 |
| 35 | 投影仪幕布B | 英徽R1 | 100英寸 | 块 | 1 | 0.45 | 0.45 |
| 36 | 无线麦克风 | 先科ok-121 | 1.晶体频率：24.576MHZ;  2.频点：可调频;  3.频点范围48组频点; | 支 | 3 | 0.3 | 0.9 |
| 37 | 户外全彩LED屏 | 定制 | 1.可视角度175°  2.整体尺寸：600cm\*40cm  3.背光源类型：LED  4.采用P2.5户外全彩模组；  5.对比度：3500：1；  6.单个模组规格：320\*160mm；  7.电源：100～240VAC，50/60Hz； | 块 | 1 | 0.31 | 0.31 |
| 38 | 24寸会议桌电脑电动遥控升降器 | 定制 | 1.内孔尺寸：长\*宽580\*80mm；  2.面板尺寸：长\*宽\*厚650\*160\*5mm;  3.箱体尺寸：长\*宽\*高625\*146\*700mm；  4.适合于24寸液晶屏  5.面板材质：优质铝合金，拉丝黑；  6.负重：10KG；  7.遥控器写码后可对升降器进行单台、单组、多台、多组进行控制；  8.遥控距离：30米以内；  9.电源电压：AC220V | 台 | 12 | 0.2 | 2.4 |
| 39 | 恒温恒湿机 | 中交建仪  HWHS-150型 |  | 套 | 1 | 3.1 | 3.1 |